[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.13
nan=Instalacja c.o.
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
nfn=Bernadeta Jastrzebska ARCH +
afn=ul.Niemcewicza26/606,  71-520 Szczecin
ni=POWIAT ŚWIDIWŃSKI
ai=UL.MIESZKA I 16, 69-100 ŚWIDWIN
br=Sanitarna 
nk=mgr inź. arch. Bernadeta Jastrzębska
dt=luty.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Zakres robót objętych kosztorysem.131013101) Instalacja wodociągowa w hydroforni w Kołowie - montaż agregatu podnoszącego ciśnienie  prod.          GRUNDFOS131013102) Przyłącze wodociągowe od budynku hydroforni do budynku RTCN - roboty ziemne wraz z rozbiórką     i odtworzeniem nawierzchni, roboty montażowe sieci, wykonanie przecisków pod drogami1310            Materiał:*rury polietylenowe de 50 PE801310                         13103) Instalacja wodociągowa w budynku RTCN w Kołowie1310           13104) Przyłącze wodociągowe do budynku agregatorni - roboty ziemne i montażowe przyłącza1310             Materiał:*rurociąg de 50 PE1310                          13105) Instalacja p-poż. w budynku RTCN i agregatorni - montaż hydrantów naściennych prod.GRAS131013101310Podstawy wyceny1310-Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.1999 r.1310-Załącznik do w/w rozporządzenia nr 11310-Załącznik do w/w rozporządzenia nr 31310-Poziom cen: III kwartał 2001 (materiały nieujęte w załączniku nr 3)1310-Stawka roboczogodziny: 8,10 zł (usredniona stawka na roboty budowlane i instalacyjne1310      - zgodnie z załącz. nr 3)1310-Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich - 80%1310-Wskaźnik narzutu zysku - 5%1310-Ceny zawierają narzut 15%-20% kosztów jako koszty zakupu i transportu1310-Wartość kosztorysowa robót podana została bez podatku VAT   13101310         Uwaga13101310Wycena nie obejmuje kosztów:1310> zajęcia pasa drogowego1310> obsługi geodezyjnej1310> wszelkich uzgodnień i pozwoleń1310> opłat związanych z ewentualną wycinką drzew 1310> uruchomienia agregatu podnoszącego ciśnienie 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
il=3.98

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=1720399	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed demontażem
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Głowice termostatyczne
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 33K-600x1400oc.
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 198]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=klej Thermaflex 474
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.966
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
il=336
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=34.72

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
il=61.6

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=52.756

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=Robocizna razem
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.144

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=Robotnicy
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=13.16

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=61.04

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.189

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.962

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
il=6.5268

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=75.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.22

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe powrotne d=15mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Zawory termostatyczne z nastawą wstępną d=15mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 83]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=766
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Budynek wejścia
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 82]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=10.36

[RMS 195]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 196]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=16.24

[RMS 197]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=40.04

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 82]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=10.752

[RMS 195]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 196]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=18.48

[RMS 197]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-10	4-01	0335-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 82]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[POZYCJA]
id=682
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_1211
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 82]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=3.98

[RMS 6]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 7]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 9]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=684
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-03	4-01	0341-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,9		

[RMS 82]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.359

[POZYCJA]
id=897
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm - 33K-600x1400oc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 205]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=13.16

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[POZYCJA]
id=898
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory termostatyczne z nastawą wstępną o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termostatyczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 209]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=2.072

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 207]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=899
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - ANALOGIA.Zawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 209]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=2.072

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 207]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Montaż głowic  termostatycznych , zakres nastaw 6-28 st C
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 82]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=806
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm1310(N), średnica zewnętrzna rurociągu 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 82]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3144

[RMS 200]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 201]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 202]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.744

[RMS 203]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 204]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[POZYCJA]
id=896
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 82]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9024

[RMS 200]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 201]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5208

[RMS 202]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7828

[RMS 203]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 204]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1316

[POZYCJA]
id=599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56		

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172
prn=0

[RMS 82]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[POZYCJA]
id=560
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 82]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01	4	0128-01		0
na=Płukanie instalacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56		

[RMS 82]
nz=0.0637	0	0.0637
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5672

