[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.13
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Arch+ Bernadeta Jastrzębska
afn=ul.Niemceiwcza 26/ 606, 71-520 Szczecin
nb=STWORZENIE CENTRUM POPULARYZUJACEGO NAUKĘ NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ W ŚWIDWINIE- BUDOWA WEJŚCIA
ab=UL.MIESZKA I 
ni=POWIAT ŚWIDIWŃSKI
ai=UL.MIESZKA I 16, 69-100 ŚWIDWIN
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=mgr inż.  arch. Bernadeta Jastrzębska
dt=LUTY 2017
pcn=III kwartał 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zaprojektowano wielofunkcyjną halę sportową w skład, której wchodzą:1310- jednokondygnacyjna sala gimnastyczna; 1310- dwukondygnacyjne zaplecze szatni wraz łazienkami dla uczniów, pomieszczeniem trenera oraz magazynem sprzętu1310- łącznik komunikacyjny1310- klatka schodowa.13101310Wymiary sali gimnastycznej: 31,86m x 19,72m 1310Powierzchnia użytkowa : 805,71 m213101310Konstrukcja budynku szkieletowa, słupy nośne żelbetowe, konstrukcja dachowa wiązary z drewna klejonego13101310Fundamenty - pod ściany projektuje się ławy żelbetowe o wymiarach 60x30.1310wylewane z betonu C20/25, pod słupy projektuje się stopy żelbetowe o wymiarach 150x210x40 cm wylewane z betonu C20/25 według proj.konstr.;na warstwie chudego betonu gr. 10 cm;13101310Ściany cokołowe - murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej13101310Ściany zewnętrzne nośne - murowane z bloczków gazobetonowych gr. 25cm, ocieplone styropianem gr. 15cm13101310Słupy - żelbetowe 40x60cm z betonu klasy B-25 zbrojone stalą klasy AIII13101310Ściany działowe -z bloczków gazobetonowych 12,0x24,0x59,0 cm, oraz płytek gazobetonowych gr 6,0cm13101310Schody żelbetowe wylewane na budowie13101310Stropodach nad łącznikiem - monolityczna płyta żelbetowa zbrojona gr.12cm, pokrycie 2x papa asfaltowa , stropodach odwrócony z warstwą żwiru gr. 5,0cm13101310Dach hali sportowej - dźwigar z drewna klejonego GL32c, o wymiarach 20x150 cm z tężnikami z drewna klejonego GL28c 14x20cm oraz stężeniami połaciowymi ze stali, pokrycie dachu na konstrukcji z blachy trapezowej, ocieplony wełną mineralną gr. 20cm13101310Stolarka okienna - fasada szklana na profilach aluminiowych, stolarka okienna z PCV13101310Stolarka drzwiowa - stalowa, drewniana13101310Tynki - cementowo – wapienne w pomieszczeniach mokrych;  gipsowe w pozostałych pomieszczeniach;13101310Posadzki - hala sportowa: posadzka sportowa , w pozostałych  płytki terakotowe, wykładzina PCV131013101310Analizę indywidualną przeprowadzono dla nastepujących pozycji:13101310poz. 76 d.7 1310Dźwigary dachowe z drewna klejonego. Dostawa i montaż.1310obmiar  = 48,240 m3091310-- M -- 1310Dostawa i montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego13101,0m3/m3 13101310107 d.9.2.1  1310Posadzka sportowa 1310obmiar  = 628,430 m2091310-- M -- 1310robocizna+materiał+sprzęt 13101m2/m2 13101310144 d.10  1310Montaż zadaszenia z poliwęglanu 1310obmiar  = 1,000 szt091310-- R -- 1310robocizna 13102,6r-g/szt1310-- M -- 1310Daszek z poliwęglanu 13101szt/szt 1310materiały pomocnicze 13101,5%(od M)091310-- S -- 1310środek transportowy 13100,0095m-g/szt090913101310164 d.11.2091310Dostawa i montaż balustrad 1310obmiar  = 10,536 m21310-- R -- 1310robocizna 13100,5r-g/m209091310 -- M -- 1310Balustrada 13101,0m2/m2 1310materiały pomocnicze 13101,5%(od M)0913101310165 d.12.1 1310Boisko do koszykówki główne 1310obmiar  = 1,000 szt1310-- R -- 1310montaż konstrukcji z regulacją wysokości1310 2szt/szt091310-- M -- 1310mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180cm w zakresie 305-260cm 13102szt/szt 1310tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wym. 105x180cm gr 15mm na ramie metalowej 13102szt/szt 1310osłona dolnej krawędzi tablicy1310 2szt/szt 1310obręcz uchylna do koszykówki z  siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta13102szt/szt 1310siatka do obręczy turniejowa, sznur 5mm 13102szt/szt 1310metalowy wózek do piłek 13102szt/szt090913101310166 d.12.109 1310Boisko do koszykówki1310 obmiar  = 3,000 szt1310-- R -- 1310montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki z odciągami 13102szt/szt1310-- M -- 1310konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami linowymi składana w bok na ścianę wysięg od 320cm, mocowana bezpośrednio na ścianę 13102szt/szt 1310tablica do koszykówki treningowa 13102szt/szt 1310osłona dolnej krawędzi tablicy 13102szt/szt 1310obręcz uchylna do koszykówki z  siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta 13102szt/szt 1310siatka do obręczy zwykła 13102szt/szt090913101310167 d.12.1091310Boisko do siatkówki 1310obmiar  = 3,000 szt0909091310 -- R -- 1310montaż tulei  w podłożu boiska do siatkówki 13102szt/szt.1310-- M -- 1310słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki , profil aluminiowy 70x120 korbka składana chowana w słupku 13101kpl/ 1310tuleja uniwersalna aluminiowa 120/100/400 13102szt/szt 1310rama podłogowa z deklem'1310 2szt/szt 1310osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o gr. 5cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinana na rzepy 13101kpl/szt 1310siatka do siatkówki z dolną taśmą 13103szt/szt 1310wieszak na siatkę 13103szt/szt 1310stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem, podstawką do pisania 13101szt 1310metalowy wózek do piłek 13102szt 1310wózek do transportu i przechowywania słupków do siatkówki dla 3kpl 13101szt 1310zestaw szyn naściennych do siatkówki z regulacją wysokości i mechanizmem naciągowyum 13101szt 131009091310168 d.12.1091310Sprzęt do gimnastyki 1310obmiar  = 1,000 szt091310-- M -- 1310drążek gimnastyczny wieszany na drabinkach-kpl 13102kpl 1310skrzynia gimnastyczna13101szt/szt 1310ławeczka gimnastyczna 13108szt/szt 1310odskoczna 13101kpl/szt 1310materace 200x120x5 131010szt/szt 1310materace 200x120x12131010szt/szt 1310wózek do materacy 13102szt 131009091310169 d.12.1091310Sprzęt do lekkoatletyki 1310obmiar  = 1,000 szt09131009-- M -- 1310płotki lekkoatletyczne niskie 20cm 131010kpl/szt.1310płotki lekkoatletyczne wysokie 131010kpl/szt * 160,00zł/kpl091310131009170 d.12.1091310Sprzęt tenisa stołowego 1310obmiar  = 2,000 szt1310-- M -- 1310stoły do tenisa stołowego 13101kpl/szt * 1130,00zł/kpl091310siatka do tenisa stołowego 1szt090913101310171 d.12.1 1310Gry i zabawy 1310obmiar  = 1,000 szt1310-- M -- 1310pachołki 30cm131010szt/szt1310pachołki z podstawką 120cm 131010szt/szt 1310sprzęt unihokej 1szt131009091310172 d.12.1 1310Boisko do piłki ręcznej 1310obmiar  = 1,000 szt1310-- M -- 1310bramki do piłki ręcznej mocowane do ściany - 2szt 13101kpl/szt 1310siatki do bramek 2szt/szt090913101310173 d.12.1 1310Siatki ochronne na okna 1310obmiar  = 2,000 szt09131009 -- R -- 1310montaż siatek osłonowych wraz z niezbędnym wyposażeniem 13101szt/szt 131009-- M -- 1310siatka ochronna na okna polietylenowa o wym. 5x32m, oczka splotu 5x5cm, gr. splotu 2-3mm13101szt/szt 1310wspornik piłkochwytu13106szt 13101310174 d.12.1 1310Drabinki gimnastyczne H=2,5m 1310obmiar  = 4,000 kpl091310-- R -- 1310montaż drabinki podwójnej 13102szt/kpl 1310montaż drabinki pojedyńczej  13101szt/kpl1310-- M -- 1310drabinka gimnastyczna przyścienna podwójna 180x250cm 13102szt/kpl 1310drabinka gimnastyczna przyścienna pojedyńcza 90x250cm 13101szt/kpl13101310175 d.12.1091310Kotara grodzaca z przesuwem elektrycznym 1310obmiar  = 2,000 szt091310-- R -- 1310montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napedem elektrycznym 13101szt/szt1310-- M -- 1310kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,0x17,0m, do wys 3,0m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka 10x10cm 13101szt/szt 1310konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym, szyna z układem wózków jezdnych, mocowana bezpośrednio do dźwigara13101szt/szt 13101310176 d.12.109 1310Tablica wyników 1310obmiar  = 1,000 szt090909 1310-- R -- 1310montaż tablicy wyników 13101szt/szt09091310 -- M -- 1310Tablica wyników sportowych ETW 105-203, wymiary 105 x 80 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, syrena), 2 osobne zegary 24 sek., wysokość cyfr 100 mm -widoczność 30 m 13101szt/szt 1310Linia tekstowa o długości 130 cm wbudowana w tablicę, wysokość znaków 100 mm, ilość znaków wyświetlanych jednocześnie - 18 13101szt/szt 13101310177 d.12.1091310Trybuna składana teleskopowo z siedziskami typu ławka lub plastikowymi 1310obmiar  = 6,000 szt0909131009 -- M -- 1310trybuna składana teleskopowo o dł. 4,0m 13101szt/szt 13101310178 d.12.1091310Szafa magazynowa stalowa 1310obmiar  = 9,000 szt091310-- M -- 1310Szafa metalowa na sprzęt sportowy SM-120- SPORT1. Wymiary 200 x 120 x 49 cm   Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa (4 półki +wieszaki), na cokole. 13103szt 1310Szafa metalowa na sprzęt sportowy SM-120- SPORT1. Wymiary 200 x 120 x 49 cm   Szafa 2-drzwiowa, 1-komorowa (4 półki), na cokole. 13106szt 13101310179 d.12.1  1310Ścianka wspinaczkowa 1310obmiar  = 44,000 m2091310-- M -- 1310ścianka wspinaczkowa (panele + liny) 13101m2/m2 13101310180 d.12.2091310Ławkowieszaki 1310obmiar  = 10,600 m091310-- M -- 1310ławkowieszaki 1,0m/m13101310181 d.12.2091310Pojemniki na mydło 1310obmiar  = 7,000 szt091310-- M -- 1310pojemniki na mydło 13101,0szt/szt090913101310182 d.12.2091310Suszarki do rąk 1310obmiar  = 5,000 szt091310-- M -- 1310suszarki do rąk 13101,0szt/szt 13101310183 d.12.2091310Szorowarka Hakomatic B10 1310obmiar  = 1,000 szt1310-- M -- 1310szorowarka Hakomatic B 10 13101,0szt/szt 1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Akcesoria do blachy na rąbek stojacy
id=2312007	1
jm=kpl	090
ce=0
il=102.7

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=azofoska
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0
il=0.007

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 20x3 mm
id=1120000	2
jm=kg	033
ce=0
il=30.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121000

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=2370607	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=16.1791

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0
il=12.0479

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 1,00 mm
id=1210016	2
jm=kg	033
ce=0
il=98.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1210016

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Blacha gorącowalcowana
id=2600699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=575.799

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Blacha płaska poliester - połysk szerokość 1250 mm, grubość 0,7mm
id=112191121	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.7699

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Blacha stalowa na rąbek stojący
id=1120300	1
jm=m2	050
ce=0
il=107.835

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Blacha trapezowa T-135 ocynk - grubość 1 mm
id=112139953	3
jm=m2	050
ce=0
il=112.827

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=blachowkręty
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.0806

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
il=2015.9965

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
il=3150.8005

[RMS ZEST 521]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 445]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
id=1701112	2
jm=t	034
ce=0
il=0.0308

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.6434

[RMS ZEST 481]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.3759

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.8132

[RMS ZEST 202]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 201]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 160]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0766

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0784

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane grub. 25 mm
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0274

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Dostawa i montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego
id=1620199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.313

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0492

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Drzwi szklane D1
id=1319992	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Dźwigar nośny z blachy kształtowej
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=176.4204

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=farba Flame Control no 173
id=z_15015	3
jm=dm3	066
ce=0
il=5.0765

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Farba nawierzchniowa poliuretanowa
id=z_15015	3
jm=dm3	066
ce=0
il=3.7604

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Farba podkładowa epoksydowa
id=z_15015	3
jm=dm3	066
ce=0
il=2.2562

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Fasada aluminiowa
id=1344499	1
jm=m2	050
ce=0
il=116.9542

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Folia dachowa zbrojona
id=k050003	3
jm=m2	050
ce=0
il=112.827

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Folia paroizolacyjna
id=k050001	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=112.827

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
il=123.084

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
il=27.2556

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.6383

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
il=0.0063

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
il=5.3004

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Klamerki mocujące
id=1323490	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=293.3502

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=3.8016

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=kliniec kamienny
id=1600604	1
jm=t	034
ce=0
il=15.664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600620

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=klipsy montazowe
id=1330400	1
jm=szt.	020
ce=0
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Kolano rury spustowej śr. 12,5cm
id=elpref8	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0
il=19.2444

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kołki rozporowe do montażu ościeżnic
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=16.254

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=kopacz kat. 5
id=z08	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.1619

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=kostka betonowa "POLBRUK" gr. 8,0cm
id=2220999	1
jm=m2	050
ce=0
il=141.0093

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
id=2641810	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.3731

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=23.3274

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0
il=13.3194

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=88.2102

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=listwa podlogowa wys. 10 cm
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=14.7

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=ławkowieszaki
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=16

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Łącznik rury spustowej
id=elpref8	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Łączniki rozporowe kpl.
id=8992699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=259.5021

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=masa betonowa
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.9516

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikon budowlany
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.378

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
id=1478201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1174

[RMS ZEST 585]
ty=S
na=mechaniczny pomost roboczy
id=48400	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.7494
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	48400

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Membrana kubełkowa
id=AT27053	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=154.0875

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=miał kamienny
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0
il=7.832

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=montaż drabinki podwójnej
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=montaż drabinki pojedyńczej
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napedem elektrycznym
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki z odciągami
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 396]
ty=R
na=montaż konstrukcji z regulacją wysokości
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=montaż siatek osłonowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=montaż szyny jezdnej do lin gimnastycznych
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=R
na=montaż tablicy wyników
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=montaż tulei  w podłożu boiska do siatkówki
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=montaż tulei  w podłożu boiska do tenisa
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 548]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 547]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 424]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=nasiona traw
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.52

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.8392

[RMS ZEST 590]
ty=S
na=nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne
id=71330	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71330

[RMS ZEST 528]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 527]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400
id=2301011	1
jm=m2	050
ce=0
il=6.336

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie poliestrowej
id=230257102	3
jm=m2	050
ce=0
il=313.4394

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
il=1.2096

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=74.4528

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=115.126

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0
il=33.2327

[RMS ZEST 565]
ty=S
na=piła do ciecia płytek
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4392

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm
id=2315902	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=298.3248

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Płytki gresowe 60x60cm
id=2520621	1
jm=m2	050
ce=0
il=104.6214

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
il=4.977

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)
id=1561030	2
jm=m3	060
ce=0
il=16.1548

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.200mm
id=2312021	1
jm=m2	050
ce=0
il=107.6985

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" gr. 50 mm
id=2310023	2
jm=m2	050
ce=0
il=66.78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310023

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Polistyren ekstrudowany gr. 10cm
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=154.0875

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8401

[RMS ZEST 541]
ty=R
na=posadzkarze gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 540]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi  6mm
id=1102100	1
jm=kg	033
ce=0
il=87.174

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 8mm
id=1102110	1
jm=kg	033
ce=0
il=42.252

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm
id=1102270	1
jm=kg	033
ce=0
il=1903.32

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16mm
id=1102280	1
jm=kg	033
ce=0
il=38.76

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 20mm
id=1102280	1
jm=kg	033
ce=0
il=208.08

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
id=1323341	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=164.112

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.5288

[RMS ZEST 233]
ty=S
na=przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
id=39641	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.6264

[RMS ZEST 584]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.3759
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39610

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2370.7537

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=robocizna
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 438]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
il=86.9598

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy izolacyjny
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
il=116.6256

[RMS ZEST 485]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2751

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm śr. 12,5cm
id=elpref8	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 mm śr. 15,0cm
id=elpref8	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 234]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=85.8063

[RMS ZEST 460]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 586]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5326
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Sprężyny przyścienne
id=1323470	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=169.2405

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2741

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor
id=2380611	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=112.827

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Środek gruntujący Eurolan 3K
id=1480402	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.3217

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=17.1124

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=22.0997

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=taśma spoinowa
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
il=10.7314

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=tłuczeń kamienny sortowany
id=1600605	1
jm=t	034
ce=0
il=155.8568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600680

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=torf ogrodniczy
id=3990300	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 483]
ty=S
na=ubijak
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.2912

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.1663

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1342999	1
jm=kpl.	090
ce=0
il=1.65

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1343099	1
jm=kpl.	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 477]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6736

[RMS ZEST 478]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=22.9095

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
id=1323460	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=137.4438

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=33.4718

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.9806

[RMS ZEST 545]
ty=S
na=wyciąg
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1185

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Wylot rury spustowej
id=elpref8	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Xylamit popularny
id=1412206	1
jm=dm3	066
ce=0
il=0.1197

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=zaprawa cem-wap
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
il=7.7373

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-15
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.2669

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.1283

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=487.2075

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 583]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8953
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0739

[RMS ZEST 155]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
wa=0
kn=0	0	0
id=409
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI
wa=0
kn=0	0	0
id=447
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=78.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78.32	1	78,32		

[RMS 106]
nz=0.7864	0	0.7864
np=1
wa=0
wb=0
il=61.5908

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=239
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-03	2-01	0206-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=56.152
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.152	1	(10.90*1.67)*2+(21,94*0,9)		

[RMS 106]
nz=0.1361	0	0.1361
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6423

[RMS 54]
nz=0.0385	0	0.0385
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1619

[RMS 234]
nz=0.1592	0	0.1592
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9394

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0303-02	2-01	0303-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28.357
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.357	1	8,49*1.67*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=72.3061

[RMS 232]
nz=0.205	0	0.205
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8132

[RMS 233]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6264

[POZYCJA]
id=287
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=84.509
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=30

[PRZEDMIAR]
wo=84.509	1	(10.90*1.67)*2+(21.94*0.9)+(8.49*1.67*2)		

[RMS 234]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=76.0581

[ELEMENT 1]
na=FUNDAMENTY
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=3
wn=			

[ELEMENT 2]
na=BETONOWANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=241
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	(1,2*2,0*0,1)*6		

[RMS 106]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5744

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4832

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		0
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	(1,2*2,0*0,4)*6		

[RMS 106]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0017

[RMS 5]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8464

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 16]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0403

[RMS 18]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[RMS 46]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0528

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 100]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4608

[POZYCJA]
id=362
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-07	2-02	0202-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe trapezowe żelbetowe, szerokości do 1,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.42	1	(0,5*(0,24+0,9)*0,2+0,3*0,9)*(6,34+5,17)		

[RMS 106]
nz=3.7578	0	3.7578
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6095

[RMS 5]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4863

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 16]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 18]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0265

[RMS 46]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.326

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0884

[RMS 100]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3536

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		0
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	(1.2*2.0*0.4)*6		

[RMS 106]
nz=6.51	0	6.51
np=1
wa=0
wb=0
il=37.4976

[RMS 5]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8464

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[RMS 16]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 18]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 46]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9216

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1728

[ELEMENT 2]
na=ZBROJENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=242
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.087
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.087	1	(70.26+16.99)*0,001		

[RMS 106]
nz=35.72	0	35.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1076

[RMS 101]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=87.174

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3132

[RMS 80]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4132

[RMS 43]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3506

[RMS 145]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0626

[RMS 134]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1131

[POZYCJA]
id=363
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr. 8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.042
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.042	1	41,84*0,001		

[RMS 106]
nz=35.72	0	35.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5002

[RMS 342]
nz=1006	0	1006
np=1
wa=0
wb=0
il=42.252

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1512

[RMS 80]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1995

[RMS 43]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1693

[RMS 145]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0302

[RMS 134]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.866
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.866	1	(1162,0+77,5+396,83+89,45+18,8+121,91)*0,001		

[RMS 106]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=80.0141

[RMS 337]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=1903.32

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0238

[RMS 80]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8228

[RMS 43]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9568

[RMS 145]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4928

[RMS 134]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9856

[POZYCJA]
id=364
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane sr. 16mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.038
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.038	1	37,86*0,001		

[RMS 106]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6294

[RMS 360]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=38.76

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1634

[RMS 80]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2204

[RMS 43]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1824

[RMS 145]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0304

[RMS 134]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0608

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.204
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.204	1	204,39*0,001		

[RMS 106]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7475

[RMS 361]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=208.08

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8772

[RMS 80]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1832

[RMS 43]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9792

[RMS 145]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1632

[RMS 134]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3264

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MUROWE - ŚCIANY FUNDAMENTOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=243
nu=3.3
wn=			

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0136-01	202	0136-01		0
na=(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=42.985
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.945	1	1,3*0,25*(5,6+4,85*2+5,0*4)*2		
wo=18.525	1	1,3*0,25*19,0*3		
wo=1.515	1	1,3*0,25*4,66		

[RMS 106]
nz=5.03	0	5.03
np=1
wa=0
wb=0
il=216.2146

[RMS 11]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3150.8005

[RMS 10]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2015.9965

[RMS 147]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7373

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=IZOLACJE FUNDAMENTÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=244
nu=3.4
wn=			

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=67.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.12	1	0.6*(4.5+3.75*2+3.9*4)*2		
wo=34.296	1	0.6*(17.5*3+4.66)		

[RMS 106]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7416

[RMS 235]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5284

[RMS 236]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7416

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2022

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0602-09	2-02	0602-09		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=24.384
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.712	1	12*0,93*1,5+4*0,53*0,93		
wo=4.862	1	0,381*6,38*2		
wo=0.81	1	1,2*0,8-0,25*0,6		

[RMS 106]
nz=0.0733	0	0.0733
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7873

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3152

[RMS 343]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5344

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0293

[RMS 134]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0219

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0602-10	2-02	0602-10		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=24.384
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=18.712	1	12*0,93*1,5+4*0,53*0,93		
wo=4.862	1	0,381*6,38*2		
wo=0.81	1	1,2*0,8-0,25*0,6		

[RMS 106]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6581

[RMS 343]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0688

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0341

[RMS 134]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0244

[POZYCJA]
id=368
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=227.556
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100.45	1	1,25*(38,02+6*0,36)*2		
wo=98.6	1	1,25*19,72*4		
wo=11.65	1	1,25*4,66*2		
wo=5.22	1	1,3*1,8*2+0,3*1,8		
wo=2.38	1	1,4*(2*0,6+2*0,25)		
wo=1.6	1	0,8*0,25*4*2		
wo=7.656	1	6,38*2*0,3*2		

[RMS 106]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0312

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=79.6446

[RMS 343]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=91.0224

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2503

[POZYCJA]
id=303
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0635-03	0-29	0635-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompą elektryczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=37.335
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21.391	1	0,18*(38,86*2+2*20,56)		
wo=15.944	1	16*0,57*1,5+4*0,37*1,53		

[RMS 106]
nz=0.0404	0	0.0404
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5083

[RMS 238]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8668

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[POZYCJA]
id=307
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0637-03	0-29	0637-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompą elektryczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=146.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=146.75	1	1,25*(38,5*2+20,2*2)		

[RMS 106]
nz=0.0367	0	0.0367
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3857

[RMS 238]
nz=0.0508	0	0.0508
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4549

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[POZYCJA]
id=304
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0641-04	0-29	0641-04		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=146.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=146.75	1	1,25*(38,5*2+20,2*2)		

[RMS 106]
nz=0.3178	0	0.3178
np=1
wa=0
wb=0
il=46.6372

[RMS 240]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=880.5

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.00522	0	0.00522
np=1
wa=0
wb=0
il=0.766

[POZYCJA]
id=305
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 10cm (EPS-100-038)mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=146.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=146.75	1	1,25*(38,5+20,2)*2		

[RMS 106]
nz=0.1919	0	0.1919
np=1
wa=0
wb=0
il=28.1613

[RMS 240]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=293.5

[RMS 245]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=154.0875

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.00861	0	0.00861
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2635

[POZYCJA]
id=306
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=146.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=146.75	1	1,25*(38,5+20,2)*2		

[RMS 106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3375

[RMS 242]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=154.0875

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=POSADZKA NA GRUNCIE
wa=0
kn=0	0	0
id=245
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=42
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=30.771
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.771	1	0.3*102,57		

[RMS 106]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=132.9307

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=33.2327

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=30.771
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.771	1	0.3*102,57		

[RMS 106]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1141

[RMS 138]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1663

[POZYCJA]
id=44
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		0
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10.257
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.257	1	0.1*102,57		

[RMS 106]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7453

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5647

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0257

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=205.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=205.14	1	2*102,57		

[RMS 106]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6682

[RMS 235]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=235.911

[RMS 236]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.514

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4103

[RMS 134]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6154

[POZYCJA]
id=46
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-02	2-02	0608-02		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1039

[RMS 97]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1548

[RMS 212]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1283

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1027

[RMS 134]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4821

[POZYCJA]
id=104
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9252

[RMS 42]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=123.084

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1488

[RMS 134]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6975

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5936

[RMS 217]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1129

[RMS 267]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0308

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2104

[RMS 134]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.718

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=14.688

[RMS 217]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=2.154

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2412

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY
wa=0
kn=0	0	0
id=311
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=645
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0205-04	2-16	0205-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja ścian osłonowych budowli z blachy aluminiowej płytami z wełny mineralnej w formie kasetowej - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	5,3*3		

[RMS 106]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=91.266

[RMS 587]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=66.78

[RMS 588]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=30.21

[RMS 589]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=98.58

[RMS 155]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 481]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.724

[RMS 584]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.724

[RMS 590]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.272

[POZYCJA]
id=644
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 1007-03	2-05	1007-03		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowaną metodą tradycyjną
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=15.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	5,3*3		

[RMS 106]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=29.574

[RMS 583]
nz=0.1192	0	0.1192
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8953

[RMS 481]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6519

[RMS 584]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6519

[RMS 585]
nz=0.3616	0	0.3616
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7494

[RMS 586]
nz=0.0335	0	0.0335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5327

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=250
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0416-01	202	0416-01		1
mpn=1211
na=(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju do 180 cm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.352
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.352	1	0,06*0,12*24,44*2		

[RMS 106]
nz=11.78	0	11.78
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1466

[RMS 203]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3731

[RMS 366]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1197

[RMS 205]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.336

[RMS 206]
nz=10.8	0	10.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8016

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0739

[RMS 134]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3802

[POZYCJA]
id=335
pd=		wycena indywidualna		wycena indywidualna		1
mpn=_1211
na=Słupy z drewna klejonego. Dostawa i montaż. 6 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2.004
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.004	1	2.9*0.48*0.24*6		

[RMS 270]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=2.004

[POZYCJA]
id=640
pd=		wycena indywidualna		wycena indywidualna		1
mpn=_1211
na=Dźwigary dachowe z drewna klejonego. Dostawa i montaż. - 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8.099
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.099	1	0,8*14,06*0,24*3		

[RMS 270]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=8.099

[POZYCJA]
id=641
pd=		wycena indywidualna		wycena indywidualna		1
mpn=_1211
na=Płatwie dachowe  P z drewna klejonego. Dostawa i montaż. - 6 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4.323
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.323	1	0,16*0,24*8,66*13		

[RMS 270]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=4.323

[POZYCJA]
id=642
pd=		wycena indywidualna		wycena indywidualna		1
mpn=_1211
na=Płatwie dachowe  P2 z drewna klejonego. Dostawa i montaż. - 2 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.887
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.887	1	0.16*0.32*8.66*2		

[RMS 270]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=0.887

[POZYCJA]
id=337
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXIV 2201-01	XXIV	2201-01		1
mpn=1211
na=Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 200 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=548.38
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=548.38	1	548,38		

[RMS 106]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=57.5799

[RMS 281]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=575.799

[RMS 272]
nz=0.0403	0	40.3/1000
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0997

[POZYCJA]
id=344
pd=(N.Z.) PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0550-01	XV	0550-01		0
na=Pomalowanie farbą podkładową epoksydową elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu -  - pierwszy raz
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=18.802
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	6*(0.36*0.6+2*(0.38*0.05+0.5*(0.38+0.1)*0.28))		
wo=2.33	1	6*(0,36*0,6+2*(0,38*0,05+0,5*(0,38+0,1)*0,28))		
wo=0.485	1	4*(0,285*0,08+2*0,492*0,1)		
wo=0.297	1	4*(0,08*0,253+2*0,27*0,1)		
ko=	stężenia
wo=1.664	1	32*(0,3*0,08+2*0,1*0,14)		
wo=11.696	1	16*(4*0,225*0,09+0,05*6,5+0,05*6,5)		

[RMS 106]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5208

[RMS 39]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2562

[POZYCJA]
id=345
pd=(N.Z.) PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0550-02	XV	0550-02		0
na=Pomalowanie farbą Flame Control no 173 elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu -  drugi raz
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=18.802
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	6*(0,36*0,6+2*(0,38*0,05+0,5*(0,38+0,1)*0,28))		
wo=2.33	1	6*(0,36*0,6+2*(0,38*0,05+0,5*(0,38+0,1)*0,28))		
wo=0.485	1	4*(0,285*0,08+2*0,492*0,1)		
wo=0.297	1	4*(0,08*0,253+2*0,27*0,1)		
ko=	stężenia
wo=1.664	1	32*(0,3*0,08+2*0,1*0,14)		
wo=11.696	1	16*(4*0,225*0,09+0,05*6,5+0,05*6,5)		

[RMS 106]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5208

[RMS 34]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0765

[POZYCJA]
id=346
pd=(N.Z.) PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0550-03	XV	0550-03		0
na=Pomalowanie farbą olejną elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu -  - trzeci raz
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=18.802
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	6*(0,36*0,6+2*(0,38*0,05+0,5*(0,38+0,1)*0,28))		
wo=2.33	1	6*(0,36*0,6+2*(0,38*0,05+0,5*(0,38+0,1)*0,28))		
wo=0.485	1	4*(0,285*0,08+2*0,492*0,1)		
wo=0.297	1	4*(0,08*0,253+2*0,27*0,1)		
ko=	stężenia
wo=1.664	1	32*(0,3*0,08+2*0,1*0,14)		
wo=11.696	1	16*(4*0,225*0,09+0,05*6,5+0,05*6,5)		

[RMS 106]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5807

[RMS 36]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7604

[POZYCJA]
id=339
pd=(N.Z.) IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0522-02	0-15II	0522-02		0
na=Pokrycie dachów blachami trapezowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.2294	0	0.2294
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5296

[RMS 248]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=112.827

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3693

[RMS 134]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5129

[POZYCJA]
id=338
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0102-01	K-05	0102-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Mocowanie folii EPDM
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0519

[RMS 291]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=112.827

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5129

[POZYCJA]
id=340
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3031

[RMS 357]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=107.6985

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7898

[RMS 134]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9129

[POZYCJA]
id=347
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0102-01	K-05	0102-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Mocowanie folii dachowej na krokwiach
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0519

[RMS 365]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=112.827

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5129

[POZYCJA]
id=70
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0525-02	202	0525-02		0
na=(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=102.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.7	1	102,7		

[RMS 106]
nz=1.1191	0	1.1191
np=1
wa=0
wb=0
il=114.9316

[RMS 294]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=107.835

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=102.7

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6675

[RMS 134]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7086

[POZYCJA]
id=71
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		0
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=0.1

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102,57		

[RMS 106]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=13.847

[RMS 7]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7698

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0821

[POZYCJA]
id=348
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-03	202	0517-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o sr. 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 106]
nz=0.4864	0	0.4864
np=1
wa=0
wb=0
il=2.432

[RMS 302]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0155

[RMS 145]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=350
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-04	202	0519-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 125 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 106]
nz=0.6382	0	0.6382
np=1
wa=0
wb=0
il=3.191

[RMS 304]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 305]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 306]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 307]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 303]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=254
nu=7
wn=			

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=255
nu=7.1
wn=			

[POZYCJA]
id=201
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-11	0-19	1024-11		0
na=Montaż fasad aluminiowych oszklonych na budowie
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=114.661
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114.661	1	(9,41*5,6)+(13,77*4,5)		

[RMS 106]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=183.4576

[RMS 422]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=116.9542

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
na=Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 106]
nz=12.5118	0	12.5118
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5118

[RMS 328]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 118]
nz=0.378	0	0.378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 91]
nz=1.2096	0	1.2096
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2096

[RMS 50]
nz=16.254	0	16.254
np=1
wa=0
wb=0
il=16.254

[RMS 145]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 134]
nz=0.2268	0	0.2268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[ELEMENT 2]
na=WYKOŃCZENIE PODŁÓG
wa=0
kn=0	0	0
id=256
nu=7.2
wn=			

[POZYCJA]
id=109
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		0
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102.57		

[RMS 106]
nz=2.4792	0	2.4792
np=1
wa=0
wb=0
il=254.2915

[RMS 325]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=56.4135

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=104.6214

[RMS 326]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=487.2075

[RMS 325]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=56.4135

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9491

[RMS 134]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0105

[POZYCJA]
id=652
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0410-09	19-01	0410-09		1
mpn=1211
na=Listwy przyścienne - montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 106]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.938

[RMS 595]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 594]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=259
nu=7.3
wn=			

[ELEMENT 3]
na=SUFIT PODWIESZANY
wa=0
kn=0	0	0
id=357
nu=7.3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=358
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=102.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.57	1	102.57		

[RMS 106]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=86.1588

[RMS 316]
nz=2.9085	0	2.9085
np=1
wa=0
wb=0
il=298.3248

[RMS 317]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=176.4204

[RMS 318]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=164.112

[RMS 319]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=88.2102

[RMS 320]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=68.7219

[RMS 320]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=68.7219

[RMS 321]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=293.3502

[RMS 322]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=169.2405

[RMS 323]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=259.5021

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 145]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0257

[RMS 134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0257

[ELEMENT 3]
na=ELEMENTY WYPOSAŻENIA
wa=0
kn=0	0	0
id=480
nu=7.3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=621
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-02	0-14	2011-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami G-K
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.74	1	3,0*(0,5+0,28+2*0,25+0,3)		

[RMS 106]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8592

[RMS 549]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.977

[RMS 550]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6024

[RMS 550]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=9.717

[RMS 551]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2444

[RMS 552]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0806

[RMS 553]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 555]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7314

[RMS 449]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 155]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 545]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1185

[RMS 134]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0782

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE OBIEKTU
wa=0
kn=0	0	0
id=385
nu=8
wn=			

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=486
pd=						0
na=KRZESŁA
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 470]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=565
nu=9
wn=			

[ELEMENT 2]
na=CIĄG PIESZY
wa=0
kn=0	0	0
id=591
nu=9.1
wn=			

[POZYCJA]
id=595
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=22.87
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.87	1	8,48+14,39		

[RMS 106]
nz=0.1489	0	0.1489
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4053

[POZYCJA]
id=598
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=22.87
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.87	1	8,48+14,39		

[RMS 106]
nz=0.4589	0	0.4589
np=1
wa=0
wb=0
il=10.495

[RMS 518]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3274

[RMS 352]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3019

[RMS 494]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1121

[RMS 449]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0983

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=629
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-05	2-31	0104-05		1
mpn=_1211
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=931
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=931	1	531,0+400,0		

[RMS 106]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=76.9006

[RMS 352]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=114.513

[RMS 449]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=4.655

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 478]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8171

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-06	2-31	0104-06		1
mpn=_1211
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=931
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=931	1	531,0+400,0		

[RMS 106]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=22.344

[RMS 556]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2565

[RMS 449]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3275

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 478]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.862

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=78.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78.32	1	78,32		

[RMS 106]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9448

[RMS 125]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2741

[RMS 477]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6736

[POZYCJA]
id=651
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-02	2-31	0107-02		1
mpn=_1211
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=78.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78.32	1	78,32		

[RMS 106]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=137.8432

[RMS 591]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=155.8568

[RMS 592]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=15.664

[RMS 559]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.832

[RMS 449]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=19.58

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 478]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2304

[POZYCJA]
id=602
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-02	0-11	0317-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=137.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=137.57	1	137,57		

[RMS 106]
nz=1.1186	0	1.1186
np=1
wa=0
wb=0
il=153.8858

[RMS 566]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=141.0092

[RMS 556]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1962

[RMS 494]
nz=0.0184	0	0.0184
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5313

[RMS 449]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5768

[RMS 483]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2912

[RMS 565]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4392

[ELEMENT 2]
na=ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
wa=0
kn=0	0	0
id=636
nu=9.2
wn=			

[POZYCJA]
id=596
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.915
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.915	1	0.04*#p58		

[RMS 106]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0402

[RMS 499]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[RMS 352]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3111

[RMS 449]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 155]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 491]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9516

[ELEMENT 2]
na=TEREN ZIELENI
wa=0
kn=0	0	0
id=606
nu=9.3
wn=			

[POZYCJA]
id=609
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0505-04	2-01	0505-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=137.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=137.57	1	137,57		

[RMS 106]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2751

[RMS 485]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2751

[POZYCJA]
id=610
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.751
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.751	1	137,57*0.02		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4942

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 234]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8088

[POZYCJA]
id=611
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-01	2-21	0209-01		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.014
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.014	1	137,57/10000		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=603	0	603
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0621

[RMS 524]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 449]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=612
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0404-03	2-21	0404-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.014
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.014	1	137,57/10000		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 106]
nz=64.8	0	64.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8664

[RMS 525]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 529]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

