[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.13
nan=CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA 
pe=1
op=0
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	1	5	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	Koszty pośrednie R	Koszty pośrednie S	Zysk od R	Zysk od M	Zysk od S	VAT
wn=								

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
nb=Budowa 
ni=Zespół Placówek Specjalnych
ai=78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3
br=CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA 
dt=06.07.2009
cpv=45214230-1	214230-1
pcn=III kw. 2014r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1
nm=178
ns=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze Reflex N50
id=	2
jm=1	000
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Detektor gazu DEX 1.2 Gazex
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN40
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Kocioł Logano G334X 71 kW prod. Buderus
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Moduł FM 242
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Moduł MD-2ZA Gazex
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Pompa Magna 25-60 Grundfos
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Skrzynka montażowa z przepustnicą do anemostatu
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=studnia schładzająca fi 800
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Szybkozłączka Reflex DN20
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Tablica Logamatic R 2107 M
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Zawór mieszający trójdrogowy DN-20 typ VRB3 + sił. AMV15 kv = 6,3 m3/h DANFOSS
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Komin dwuścienny ze stali szlachetnej DN250 prod. Jeremias
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2826.27859
wcn=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=52.8707
wcn=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15404.78777
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnik budowlany
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3229.2158
wcn=0	0

[RMS ZEST 536]
ty=S
na=Koparko-spycharka
id=  11111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 537]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=  11111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11.15985
wcn=0	0

[RMS ZEST 538]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6.34495
wcn=0	0

[RMS ZEST 539]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)
id=  11334	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5.05355
wcn=0	0

[RMS ZEST 540]
ty=S
na=Ładowarka jednonaczyn. kołowa 2,0 m3 (1)
id=  11413	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11.17187
wcn=0	0

[RMS ZEST 541]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=  12512	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15.8254
wcn=0	0

[RMS ZEST 542]
ty=S
na=Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM -komplet
id=  13111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 543]
ty=S
na=Koparka do bezrowkowego drenowania
id=  13633	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 544]
ty=S
na=Żuraw samochodowy, samojezd.lub gąsien.(1)
id=  31000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.78064
wcn=0	0

[RMS ZEST 545]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.294
wcn=0	0

[RMS ZEST 546]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1)
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.225
wcn=0	0

[RMS ZEST 547]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 548]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=  31199	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 549]
ty=S
na=Wyciąg budowlany
id=  34000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=34.1977
wcn=0	0

[RMS ZEST 550]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5.8919
wcn=0	0

[RMS ZEST 551]
ty=S
na=wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym 0.75 t
id=  34400	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8.41
wcn=0	0

[RMS ZEST 552]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t
id=  35622	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.31
wcn=0	0

[RMS ZEST 553]
ty=S
na=Wózek transportowy (1)
id=  38100	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4.39698
wcn=0	0

[RMS ZEST 554]
ty=S
na=środek transportowy
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.0944
wcn=0	0

[RMS ZEST 555]
ty=S
na=środek transportowy
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6.4348
wcn=0	0

[RMS ZEST 556]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15.90718
wcn=0	0

[RMS ZEST 557]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=185.85003
wcn=0	0

[RMS ZEST 558]
ty=S
na=Środek transportowy do 5,0 Mg
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.0105
wcn=0	0

[RMS ZEST 559]
ty=S
na=Ciągnik kołowy (1)
id=  39100	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.981
wcn=0	0

[RMS ZEST 560]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 50 kM
id=  39116	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.21
wcn=0	0

[RMS ZEST 561]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6.19
wcn=0	0

[RMS ZEST 562]
ty=S
na=środek transportowy
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.17485
wcn=0	0

[RMS ZEST 563]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 564]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=32.9792
wcn=0	0

[RMS ZEST 565]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.7196
wcn=0	0

[RMS ZEST 566]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.224
wcn=0	0

[RMS ZEST 567]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.174
wcn=0	0

[RMS ZEST 568]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15.0863
wcn=0	0

[RMS ZEST 569]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.88258
wcn=0	0

[RMS ZEST 570]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9.4803
wcn=0	0

[RMS ZEST 571]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.078
wcn=0	0

[RMS ZEST 572]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)''
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.056
wcn=0	0

[RMS ZEST 573]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'''
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.9791
wcn=0	0

[RMS ZEST 574]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.0301
wcn=0	0

[RMS ZEST 575]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.93
wcn=0	0

[RMS ZEST 576]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=  39541	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 577]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=  39599	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7.054
wcn=0	0

[RMS ZEST 578]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t
id=  39653	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 579]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=19.1793
wcn=0	0

[RMS ZEST 580]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow. 10-15 t  (1)
id=  39813	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.969
wcn=0	0

[RMS ZEST 581]
ty=S
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=  39813	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.376
wcn=0	0

[RMS ZEST 582]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=  39970	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.981
wcn=0	0

[RMS ZEST 583]
ty=S
na=Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg
id=  39972	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.21
wcn=0	0

[RMS ZEST 584]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3
id=  43211	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.09
wcn=0	0

[RMS ZEST 585]
ty=S
na=Agregat tynkarski  1,1-3,0 m3/h (1)
id=  46212	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=71.82996
wcn=0	0

[RMS ZEST 586]
ty=S
na=Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.
id=  48111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=100.464
wcn=0	0

[RMS ZEST 587]
ty=S
na=Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm
id=  71212	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18.4198
wcn=0	0

[RMS ZEST 588]
ty=S
na=Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm
id=  71231	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=21.987
wcn=0	0

[RMS ZEST 589]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 590]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=20.9496
wcn=0	0

[RMS ZEST 591]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11.842
wcn=0	0

[RMS ZEST 592]
ty=S
na=Spawarka wirująca 300 A
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=25.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 593]
ty=S
na=spawarka
id=  72199	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.31
wcn=0	0

[RMS ZEST 594]
ty=S
na=Przyrządy pomiarowe
id=  73000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=BLP1
id=0000005	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=35
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Naścienny wsporniki do czujników ruchu B328-3
id=0000005	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=35
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=ACTIVIA-5
id=0000006	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=S-4
id=0000006	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=SP4002
id=0000007	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=ASP-30
id=0000008	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=HV-17Ah 12V
id=0000008	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=OMI-3
id=0000009	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Obudowa do ekspanderów rozszerzeń
id=0000010	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny GSM-4
id=0000011	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Antena modułu GSM-4
id=0000012	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Czyjnik ruchu
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=DK226X EVG
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=37
wcn=0	0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=DK226X EVG CTI2
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=DW218 EVG
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
wcn=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=DW218 EVG CTI2
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=PF100 lip EVG
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=REGOLA
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=TITANIA 236 EVG
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=TITANIA 236 EVG CTI2
id=0000015	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=K418DOR EVG
id=0000016	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=69
wcn=0	0

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=KP255 EVG
id=0000016	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=KP255 EVG CTI2
id=0000016	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=CO1 258 EVG
id=0000018	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19
wcn=0	0

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=CO1 258 EVG CTI2
id=0000018	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=CO1 158 EVG
id=0000019	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Monitor 1 CTI2
id=0000019	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Monitor 2 CTI2
id=0000019	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Monitor L CTI2
id=0000019	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=pf100lip CTI2
id=0000019	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=JS CTI2
id=0000021	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kabel głośnikowy MONACOR SPC-40
id=0000026	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=561.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kabel KABEL KONCENTRYCZNY HFEK-75-1.02/4.6/100
id=0000026	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=600
wcn=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=gniazdo teletechniczne kompletne 2x
id=0000033	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=gniazdo teletechniczne kompletne 3x
id=0000033	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=gniazdo teletechniczne kompletne 4x
id=0000033	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=gniazdo teletechniczne kompletne 5x
id=0000033	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=DEHN DFL M 255
id=0000034	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=21
wcn=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Ramka 2x
id=0000034	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Ramka 3x
id=0000034	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Ramka 4x
id=0000034	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Ramka 5x
id=0000034	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kabel CAT-5e
id=0000036	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=832
wcn=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=KABEL KROS. CAT5e 0.5m
id=0000036	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
wcn=0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=XzTKMXpwFtlx 15x4x0.6
id=0000038	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=100
wcn=0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=STROPOWY CZUJNIK RUCHU IR28B Profi do świetlówek
id=0000050	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przycisk z ograniczonym dostępem
id=0000060	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Środek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit"
id=0141002	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.2688
wcn=0	0

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Gaz płynny propanowo-butanowy
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.287
wcn=0	0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Wazeliny techniczne
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.646
wcn=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Ceowniki stal.norm.walc. na gor. 100-300mm
id=1100120	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=69.99
wcn=0	0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Ceowniki stal.norm.walc. na gor. 100-300mm
id=1100120	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4235.45
wcn=0	0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorąco
id=1100399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet. 8-14 mm
id=1101310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2273.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Pręty stal.okrąg.żebrowane,do zbr.10-14 mm
id=1101520	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1978.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Bednarka stalowa walcowana na gorąco
id=1111099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=581.916
wcn=0	0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,55mm
id=1120402	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=577.6441
wcn=0	0

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Blachy trapez.ocynk.o prof.pon.20-40 mm
id=1120610	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=100.871
wcn=0	0

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm
id=1122220	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.796
wcn=0	0

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Druty stalowe okrągłe miękkie
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.687
wcn=0	0

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Spoiwa cynowo-ołowiane LC60
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.97608
wcn=0	0

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Spoiwa cynowo-ołowiane
id=1200299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.60885
wcn=0	0

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm
id=1212520	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.671
wcn=0	0

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Profile aluminiowe naroży
id=1221900	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=191.14704
wcn=0	0

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=zadaszenia nad drzwi
id=1310130	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
wcn=0	0

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Okna alum.rozw.stand.1-dz.pon.1,5m2 oszkl.
id=1311230	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Drzwi al.zewn.przym.wypeł.1-sk.całe oszkl.
id=1316100	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Drzwi alum.zewn.przym.wyp.2-sk.całe oszkl.
id=1316130	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Balustrady stalowe
id=1320099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=754.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kraty stalowe rozwierane
id=1321499	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=287.678
wcn=0	0

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Drzwi stal.antywłam.powlek.PVC-kl.2 ENV
id=1322031	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe
id=1322080	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=306
wcn=0	0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.
id=1323303	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=281.124
wcn=0	0

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.
id=1323323	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1827.306
wcn=0	0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm
id=1323431	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=365.4612
wcn=0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Łącznik st.ruszt.płyt GK-krzyż.PD 60x60mm
id=1323432	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=934.7373
wcn=0	0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Pręty mocujące pod płyty gipsowo-kartonowe
id=1323440	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=639.5571
wcn=0	0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK
id=1323450	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=639.5571
wcn=0	0

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
id=1330199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=31
wcn=0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6076
wcn=0	0

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.784
wcn=0	0

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=245.8947
wcn=0	0

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.13
wcn=0	0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane
id=1332100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0855
wcn=0	0

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane
id=1332100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6642
wcn=0	0

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Gwoździe budowlane powlekane
id=1332199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96814
wcn=0	0

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Gwoździe budowlane powlekane
id=1332199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.32056
wcn=0	0

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Gwoździe papowe
id=1332299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.344
wcn=0	0

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Siatki Rabitza tkane z drutu
id=1336499	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	8	PLN	1	
il=0.6999
wcn=0	0

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Siatki Rabitza tkane z drutu
id=1336499	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=723.3738
wcn=0	0

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Kołki ocynk.wbij.do płyt z weł.min.do 120
id=1341421	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4350.4448
wcn=0	0

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Haki do muru
id=1342199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.728
wcn=0	0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Pręty gwint.do zamoc.do dużych obc.M12-M14
id=1342502	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujące
id=1346399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24246.945
wcn=0	0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=332
wcn=0	0

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.072
wcn=0	0

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Listwa cokołowa alum.w syst.ociepleń 12 cm
id=1358531	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=164.073
wcn=0	0

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Uchwyty stalowe
id=1360299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Wycieraczki stalowe do obuwia
id=1360710	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=78
wcn=0	0

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Wycieraczki stalowe do obuwia
id=1360710	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Środki impregnacyjno-grzybobójcze, solne
id=1412230	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1568
wcn=0	0

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Smoły drogowe stabilizowane
id=1440710	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.3152
wcn=0	0

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.1744
wcn=0	0

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=595.2124
wcn=0	0

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2108.43
wcn=0	0

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9038
wcn=0	0

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.51852
wcn=0	0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9038
wcn=0	0

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.60651
wcn=0	0

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Lakier asfaltowy ogólnego stos.-czarny
id=1514001	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.027
wcn=0	0

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Emalia poliwinylowa og. stos.-biała
id=1520506	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9707
wcn=0	0

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Emalia poliwinylowa og. stos.-biała
id=1520506	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.461
wcn=0	0

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Farba poliwinyl.do grunt.og.stos-czerw.tl.
id=1521404	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.029
wcn=0	0

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Farba poliwinyl.do grunt.og.stos-czerw.tl.
id=1524602	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0923
wcn=0	0

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl.
id=1530420	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.309
wcn=0	0

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych
id=1530420	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6283
wcn=0	0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Pasta podłogowa bezbarwna
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.229
wcn=0	0

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85"
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=361.374
wcn=0	0

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Kleje winylowe emulsyjne
id=1551399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.616
wcn=0	0

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Zaprawa klej.such.do wełn.Atlas Roker W-20
id=1554001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.08825
wcn=0	0

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zaprawa klej.do weł.min.Baumit ProContac
id=1554004	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6287.75225
wcn=0	0

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20
id=1554103	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.286
wcn=0	0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20
id=1554103	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1152.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=533.2343
wcn=0	0

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1384.344
wcn=0	0

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Folie PVC
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm
id=1560312	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1531.8504
wcn=0	0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Folie PE zbrojone dachowe paroszczelne
id=1560376	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=913.653
wcn=0	0

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Płyty styropianowe EPS 200   3 cm
id=1561072	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=744.6495
wcn=0	0

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Płyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300
id=1561120	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.05115
wcn=0	0

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Podsufitka PVC
id=1562650	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.58342
wcn=0	0

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Wykł.podł.PVC Lentex-Walor 2,0 mm
id=1563027	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=656.4961
wcn=0	0

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rynna dachowa PVC,"Gamrat" o średn.150 mm
id=1565122	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=172.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Rura spustowa PVC,"Wavin" o średn.110 mm
id=1565221	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.112
wcn=0	0

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Uszczelki gumowe, do rynien z PVC
id=1565600	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Listwy przyścienne z PVC
id=1567000	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=429.8511
wcn=0	0

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Profile naroży z PVC
id=1567060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.478
wcn=0	0

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Listwy narożnik.tynk.PVC proste
id=1567100	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=167.08692
wcn=0	0

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych
id=1569099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.0687
wcn=0	0

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.
id=1600599	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.03394
wcn=0	0

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane
id=1600699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.41
wcn=0	0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Piaski do betonów
id=1601099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.632
wcn=0	0

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.26037
wcn=0	0

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Piaski do zapraw  budowlanych naturalne
id=1602000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Piaski do zapraw  budowlanych
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.3932
wcn=0	0

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602197	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5555
wcn=0	0

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.0164
wcn=0	0

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.14371
wcn=0	0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=cement murarski '15'
id=1700200	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.00006
wcn=0	0

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.20334
wcn=0	0

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.23293
wcn=0	0

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm
id=1750840	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1475.901
wcn=0	0

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm
id=1800100	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=445.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Płytki klinkierowe nieszkliwione
id=1842699	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.6716
wcn=0	0

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19
id=1906199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.33
wcn=0	0

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Podokiennik lastrykowy PW/35/171-211
id=1941035	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.93
wcn=0	0

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych o śr. 65 mm
id=2150006	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Bloczki z betonu komórkowego  59x24x24 cm
id=2200140	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3466.78218
wcn=0	0

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Płytki z betonu komórkowego 59x24x 6 cm
id=2200220	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=398.35813
wcn=0	0

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm
id=2200230	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2858.89761
wcn=0	0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Bloczki ścien.beton.4-cegł.b-4 25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3719.326
wcn=0	0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm
id=2223540	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=129.6318
wcn=0	0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2484.7624
wcn=0	0

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Lepiki asfaltowe na gorąco
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=476.656
wcn=0	0

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Masy asfaltowe izolacyjne
id=2301099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.6433
wcn=0	0

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Roztwory asfaltowe do gruntowania
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.055
wcn=0	0

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Emulsje asfaltowe izolacyjne
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.632
wcn=0	0

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=381.34
wcn=0	0

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Papy asfaltowe na tekturze budowlanej
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=178.9047
wcn=0	0

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Papy asfaltowe na tekturze budowlanej
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9408
wcn=0	0

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Papy asfaltowe na welonie szklanym
id=2304299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1670.8005
wcn=0	0

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Papa zgrzew.n/mod.,szkl.w/kryc.V 60 S37
id=2305071	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2187.4368
wcn=0	0

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm
id=2310007	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1442.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Płyty z wełny min.-dachy płaskie, 100 mm
id=2310067	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Płyta z wełny lam.-elew.z mas tynk.120 mm
id=2310608	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=549.0345
wcn=0	0

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Beton zwykły B 10 (C 8/10)
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.2288
wcn=0	0

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Beton zwykły B-15 (C12/15)
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.47
wcn=0	0

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Betony zwykłe z kruszywa naturalnego
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.46545
wcn=0	0

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Sucha miesz.tynk.szlachet.min."Terrazyt"
id=2380101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2091.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit
id=2380112	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.972
wcn=0	0

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
id=2380501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.339
wcn=0	0

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"
id=2380501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=156.867
wcn=0	0

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Suche zaprawy do spoinowania
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.1732
wcn=0	0

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Suche zaprawy do spoinowania
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.421
wcn=0	0

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Zaprawa  wapienna  M  1
id=2380803	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.82898
wcn=0	0

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Zaprawy  cementowo-wapienne
id=2380810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23976
wcn=0	0

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.73956
wcn=0	0

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.87442
wcn=0	0

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Zaprawy cementowe
id=2380820	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.0232
wcn=0	0

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M  7
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M 12
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.40205
wcn=0	0

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M 12
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.91205
wcn=0	0

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zaprawy budowlane zwykłe
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.40162
wcn=0	0

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.226
wcn=0	0

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=104.578
wcn=0	0

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Płytki kamionkowe szkliwione
id=2520299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.8086
wcn=0	0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Płytki kamionkowe szkliwione
id=2520299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=272.3861
wcn=0	0

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II
id=2600111	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01932
wcn=0	0

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III
id=2600120	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0028
wcn=0	0

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11592
wcn=0	0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.69452
wcn=0	0

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.61126
wcn=0	0

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01635
wcn=0	0

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II
id=2640110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14112
wcn=0	0

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II
id=2640110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.04944
wcn=0	0

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.-wymiar. nasycone kl.II
id=2640710	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03136
wcn=0	0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.-wymiar. nasycone kl.II
id=2640710	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.70752
wcn=0	0

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II
id=2640711	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1214
wcn=0	0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Łaty i listwy iglaste - nasycone kl.II
id=2642010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4952
wcn=0	0

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Płyty wiórowe płaskopras.zwykłe gr.22-25mm
id=2660330	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=963.9552
wcn=0	0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Skrzydła płyt.drzwi wewnętrz.konfekcjonow.
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=56
wcn=0	0

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Ościeżnice stałe drew.b/mal.1-skrz.76-100
id=2715102	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=31
wcn=0	0

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Płyty trzcin.wielowarstw.200x150cm gr.35mm
id=2790751	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.508
wcn=0	0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze
id=2791199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0804
wcn=0	0

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne długie
id=2791210	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2576
wcn=0	0

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
id=2791220	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1288
wcn=0	0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Siatki z włókna szklanego
id=3900630	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=593.48015
wcn=0	0

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Siatki z włókna szklanego
id=3900630	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.71659
wcn=0	0

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Siatki z włókna szklanego
id=3900630	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=130.8201
wcn=0	0

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=702.81
wcn=0	0

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
id=3920000	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.999
wcn=0	0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
id=3920000	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0313
wcn=0	0

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Papiery ścierne w arkuszach
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.212
wcn=0	0

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.43
wcn=0	0

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.43
wcn=0	0

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.51904
wcn=0	0

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=645.792
wcn=0	0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3906.3128
wcn=0	0

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01433
wcn=0	0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2 mm
id=5000112	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.39
wcn=0	0

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6 mm
id=5000282	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Rury stal.b/s ogóln.przezn.,czarne  100 mm
id=5000911	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0305
wcn=0	0

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.58
wcn=0	0

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.09
wcn=0	0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9x2,6 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=rury przepustowa PCV o śr.nominalnej 250 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 20 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 40 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Rury stalowe czarne ze szwem o śr. 25 mm
id=5060703	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.81
wcn=0	0

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Rury stalowe czarne ze szwem o śr. 32 mm
id=5060703	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0061
wcn=0	0

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
id=5109999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90 st. 65/76,1 x 2,9 mm
id=5116317	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.71
wcn=0	0

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018
wcn=0	0

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm
id=5122999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 2000 mm
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=stożek betonowy
id=5420699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=pokrywa betonowa
id=5470799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
id=5600342	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23
wcn=0	0

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.592
wcn=0	0

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.43
wcn=0	0

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=rury wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu Fi 90x8,2
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7205
wcn=0	0

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=rury AluLaserplus o śr. 16 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=rury AluLaserplus o śr. 20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=rury AluLaserplus o śr. 25 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=rury AluLaserplus o śr. 32 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Rury z tworzyw sztucznych
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22
wcn=0	0

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.654
wcn=0	0

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm
id=5630402	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.256
wcn=0	0

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm
id=5630405	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.374
wcn=0	0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
id=5631201	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.437
wcn=0	0

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW
id=5631299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.688
wcn=0	0

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=rury z polipropylenu  STABI o śr.zewn. 20 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=rury z polipropylenu  STABI o śr.zewn. 25 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=rury z polipropylenu  STABI o śr.zewn. 32 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=rury z polipropylenu  STABI o śr.zewn. 40 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=rury z polipropylenu  STABI o śr.zewn. 50 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr.zewn. 63 mm
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
id=5644805	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
id=5644809	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Kolano 90 stop.z poliprop.PP-R fi 40 mm
id=5645204	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Złączka PP-R z gwint.wewn.fi 50 mm/1 1/2"
id=5645912	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=kształtki PPSU o śr. 16 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.38
wcn=0	0

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=kształtki PPSU o śr. 20 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=129.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=kształtki PPSU o śr. 25 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=kształtki PPSU o śr. 32 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=523.38
wcn=0	0

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=140.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 63 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 25 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
id=5650001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm
id=5651601	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=644.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm
id=5651603	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=255.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 40mm
id=5651604	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=44
wcn=0	0

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm
id=5651605	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm
id=5651699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29
wcn=0	0

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm
id=5651699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=96
wcn=0	0

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm
id=5651799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=212.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 63 mm
id=5651799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
id=5700401	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
id=5700401	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.066
wcn=0	0

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym
id=5701120	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe MTCV proste o śr. nominalnej 20 mm
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 40 mm
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Zawór ze złączką do węża DN25
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5703800	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=baterie umywalkowe ORAS Vega
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.500mm
id=5716204	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
wcn=0	0

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15 mm
id=5720001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0061
wcn=0	0

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=zawór odcinający do gazu o śr. 20 mm
id=5720099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=zawór odcinający do gazu o śr. 32 mm
id=5720099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN32
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 32  mm
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=zawory przelotowe MSV-I o śr. nominalnej 20 mm
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=25
wcn=0	0

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Zawory zwrotne DN32
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Zawór kulowy odcinający DN25
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Zawór kulowy odcinający DN40
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Zawór regulacyjny MSV-I DN-25  Danfoss
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=zawór termostatyczny kątowy V2000 z wkładką FS Honeywell
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
wcn=0	0

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm
id=5730001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm
id=5730001	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.066
wcn=0	0

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=głowice termostatyczne prod. Danfoss RTS-K Everis
id=5733501	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
wcn=0	0

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne HP 25
id=5760799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN20
id=5826199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Stacja uzdatniania wody LOGA NICE 12 prod. Buderus
id=5826999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=kurki manometrowe
id=5856999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=obudowy do zasuw
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=skrzynki żeliwne uliczne do zasuw
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 500/400
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/1400
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/1800
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/520
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/720
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/800
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Grzejnik 22 KV 600/920
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=złączka do zaworu Danfoss fi 15 mm
id=6080102	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
wcn=0	0

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=termometry
id=6142999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=manometry
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rurki syfonowe
id=6154000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 32 mm JS 6
id=6305099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 160 mm
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Zawór napowietrzający fi 110
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=kineta studzienki z PE
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=uszczelka
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 32 mm
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=zlewozmywak 2-komorowy ALTERNA Iris
id=6343999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Elastyczne przewody typu Flex
id=6506699	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.622
wcn=0	0

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" do fi 100 mm
id=6507400	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.9794
wcn=0	0

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm
id=6507401	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.2992
wcn=0	0

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 200 do 400 mm
id=6507403	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.8568
wcn=0	0

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" do fi 200 mm
id=6507501	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.9423
wcn=0	0

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm
id=6507503	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.7924
wcn=0	0

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=anemostaty kwadratowe Al-DV typ 41
id=6520399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
wcn=0	0

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Wentylator Silent 200
id=6520399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Wentylator Silent 300
id=6520399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Wentylator Silent 300 Plus
id=6520399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=czerpnie dachowe kołowe o śr.do 400 mm
id=6520699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=wurzutnie dachowe kołowe o śr.do 200 mm
id=6520699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe kołowe o śr.do 400 mm
id=6520699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm
id=6522899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm
id=6522899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400 mm
id=6581102	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.3295
wcn=0	0

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C do 200  mm
id=6581102	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.3477
wcn=0	0

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm
id=6582200	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=246.0183
wcn=0	0

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm
id=6582210	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=156.5947
wcn=0	0

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Zawór wywiewny NK-100 Berliner Luft
id=6582299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm
id=6600699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=73
wcn=0	0

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.63
wcn=0	0

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.53
wcn=0	0

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.87
wcn=0	0

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.88
wcn=0	0

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 80 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=25
wcn=0	0

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=474.57
wcn=0	0

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 50 mm
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki
id=6610499	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=204.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm'
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=229.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm''
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=147.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=otuliny Steinonorm 36/20
id=6750123	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=otuliny Thermaflex 22/25
id=6750124	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=otuliny Thermaflex 28/25
id=6750124	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=275
wcn=0	0

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=otuliny Thermaflex 35/25
id=6750124	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=otuliny Thermaflex 42/25
id=6750124	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=otuliny Steinonorm 44/30
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=22
wcn=0	0

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=otuliny Steinonorm 50/30
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm'
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=242
wcn=0	0

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=wełna mineralna o  gr. 30 mm
id=6750208	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=259.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips
id=6760010	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2528
wcn=0	0

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'
id=6760010	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1254
wcn=0	0

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips''
id=6760010	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=804
wcn=0	0

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=6761120	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.7179
wcn=0	0

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=klej Thermaflex 474
id=6761201	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.8477
wcn=0	0

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14
id=6800400	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.6046
wcn=0	0

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
id=6801405	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład.
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.688
wcn=0	0

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne
id=6801703	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5088
wcn=0	0

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=Nity stalowe z łbem kulistym   8,0 mm
id=6807108	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0399
wcn=0	0

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm
id=6810502	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=134.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
id=6810504	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.25
wcn=0	0

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=sznur konopny surowy
id=6831800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
wcn=0	0

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Rozdzielnica RB
id=7057205	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=Rozdzielnica RB1
id=7057205	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny 220V
id=7250100	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=KM236 EVG
id=7302399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=Łącznik Polo System pt 1-biegunowy
id=7510831	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Łącznik Polo System pt schodowy
id=7510842	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=Przycisk Polo System pt "dzwonek"
id=7510844	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Przycisk Polo System pt "światło"
id=7510845	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.86
wcn=0	0

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A pt IP44 Polo System
id=7530203	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P 10/16A pt/250V Polo System
id=7530211	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Gniazdo wtyk 3x32A/Z w obud izol - 500V
id=7530903	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Puszka instal końcowa PK-60/pt/II
id=7540414	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=173.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Puszki instalacyjne podtynkowe
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=Puszki instalacyjne podtynkowe
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Rura winidurowa gładka RL-37
id=7580007	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=96
wcn=0	0

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Rura winidurowa karbowana RKLG-28
id=7580104	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=936
wcn=0	0

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Rura osłonowa PCW fi 110x3,0
id=7580432	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/2,5 nt
id=7582201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=51
wcn=0	0

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Puszka z PCV odgałęźna PO 75x75/4 nt
id=7582202	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=Iglica odgromowa IO-2,5
id=7590002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=Osłona przewodu uziemiającego
id=7590110	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=Wspornik dach dla pręta fi 6-8 do klejen
id=7590405	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=767.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=Wsporniki do przewod naprężan, naciągowe
id=7590600	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.696
wcn=0	0

[RMS ZEST 493]
ty=M
na=Wsporniki do przewod naprężan, przelot
id=7590620	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.908
wcn=0	0

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Złącze do rynny spadowej
id=7590702	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=Złącze kontrolne
id=7590720	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=Rozdzielnia RS-ośw
id=7593292	2
jm=kmpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=Rozdzielnia RK-1
id=7593294	2
jm=kmpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Rozdzielnia RK-2
id=7593294	2
jm=kmpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=Rozdzielnia RTB
id=7593294	2
jm=kmpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-16
id=7620101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-1,5
id=7620201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=206
wcn=0	0

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5
id=7620202	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=206
wcn=0	0

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-6
id=7620204	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-10
id=7620205	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 505]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zapras., K  70-95 mm2
id=7620530	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne (OKI)
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Przewód miedziany LgY  16,0 mm2, 750 V
id=7921509	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
wcn=0	0

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Przewód HLGs 2x1,5
id=7950121	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=624
wcn=0	0

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=Przewód HLGs 2x1,0
id=7950501	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=156
wcn=0	0

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=Przewód miedziany YDY 2x4,0 - 750V
id=7950504	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Przewód miedziany OMYp 2x1,5mm2
id=7950513	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1040
wcn=0	0

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Przewód miedziany YDY 4x1,5 - 750V
id=7950522	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=884
wcn=0	0

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V
id=7950533	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=364
wcn=0	0

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V
id=7950534	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3952
wcn=0	0

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4576
wcn=0	0

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz.YLY 4x 1,5;0,6/1kV
id=7953044	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x50; 0,6/1kV
id=7960157	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x120;0,6/1kV
id=7960161	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=Kabel miedziany YDY 5x10   - 1kV
id=7965086	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 522]
ty=M
na=Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV
id=7965086	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Kabel miedziany YKY 5x16   - 1kV
id=7965087	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x25;   0,6/1 kV
id=7970194	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=156
wcn=0	0

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Przewód telekom.miedz.YTDY  8x0,50 mm
id=8011104	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4680
wcn=0	0

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO
id=8190601	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.27
wcn=0	0

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=Wieszak korytka
id=8321099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=600
wcn=0	0

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=Korytka kablowe 100x50
id=8321099	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=100
wcn=0	0

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Korytka kablowe 150x50
id=8321099	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=200
wcn=0	0

[RMS ZEST 529]
ty=M
na=Korytka kablowe 200x50
id=8321099	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=200
wcn=0	0

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=Korytka kablowe 50x50
id=8321099	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=100
wcn=0	0

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=Bednarki stalowe ocynkowane
id=8491099	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=488.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane
id=8491199	2
jm=metr	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=915.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=Kołki rozporowe uniwer.polietyl.z wkrętami
id=8990400	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=403.1508
wcn=0	0

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=684.902
wcn=0	0

[RMS ZEST 595]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[RMS ZEST 596]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Branża budowlana części dydaktycznej
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=7
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0122-0100	 201	0122-01	00	1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=716.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=716.35	1	(1436.00 * 0.15 + 386.57 + 103.164 + 11.216)		

[RMS 3]
nz=0.053385	0	5.338500*0.010000
np=0
wa=0
wb=0
il=38.24593

[RMS 253]
nz=0.00002	0	0.002000*0.010000
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01433

[POZYCJA]
id=142
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0103-0200	 201	0103-02	00	1
na=Ścinanie piłą mechaniczną drzew
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.02

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 3]
nz=1.0696	0	1.0696
np=0
wa=0
wb=0
il=16.044

[RMS 542]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=8
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0126-0100	 201	0126-01	00	1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1436
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=1590	1	53.00*30.00		
wo=-154	1	-(22.00*7.00)		

[RMS 3]
nz=0.0053	0	0.0053
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6108

[RMS 539]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[POZYCJA]
id=144
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0239-0320	 201	0239-03	20	1
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, na odkład Usunięcie nadmiaru ziemi na wzniesieniu do poziomu 52,83 średnia grubość 43cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=386.57
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=386.57	1	29.00*31.00*0.43		

[RMS 3]
nz=0.1902	0	0.1902
np=0
wa=0
wb=0
il=73.52561

[RMS 540]
nz=0.0289	0	0.0289
np=1
wa=0
wb=0
il=11.17187

[POZYCJA]
id=90
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0206-0100	 201	0206-01	00	1
na=Roboty ziemne z transportem urobku samochodami, na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=103.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=40.71	1	(4.70+25.70+4.88*2+20.32+2.70*2+3.08+15.20*2+2.78*3)*0.60*0.63	Na osiach A do F	
wo=38.68	1	(12.00+8.00+6.08*2+2.24+17.40+21.73+28.79)*0.60*0.63	Na osiach 1 do 6	
wo=1.73	1	2.74*1.00*0.63	Na osi 5	
wo=-7.18	1	-1.00*0.60*0.63*19		
wo=29.23	1	1.60*1.00*0.93*19+1.60*1.00*0.30*2	S1	

[RMS 3]
nz=0.1577	0	0.1577
np=0
wa=0
wb=0
il=16.26991

[RMS 538]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=6.34495

[RMS 579]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1793

[POZYCJA]
id=10
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0310-0100	 201	0310-01	00	1
na=Wykopy ręczne, ze złożeniem urobku na odkład
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=4.74	1	(4.70+25.80+4.98*2+20.42+2.80*2+3.08+20.10+2.88*3+20.10)*0.40*0.10	Na osiach A do F	
wo=4.58	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+2.24+17.60+21.73+28.79)*0.40*0.10	Na osiach 1 do 6	
wo=0.22	1	2.74*0.80*0.10	Na osi 5	
wo=-0.67	1	-0.80*0.40*0.10*21	korekta	
wo=2.35	1	1.40*0.80*0.10*21	S1	

[RMS 3]
nz=1.4325	0	1.4325
np=0
wa=0
wb=0
il=16.07265

[POZYCJA]
id=12
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0230-0110	 201	0230-01	10	1
na=Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=115.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.03

[PRZEDMIAR]
wo=114.38	1	103.164+11.216	z wykopu pod ławy	
wo=-43.66	1	-(7.878+28.070+0.658+7.056)	fundamenty	
wo=-15.85	1	-(35.969-(226.60*0.37*0.24))	ściany fundamentowe	
wo=-5.07	1	-(192.10*0.33*0.08)	ocieplenie	
wo=65.44	1	11.40*14.00*0.41	uzupełnienie ziemi w zagłębieniu	

[RMS 539]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46355

[POZYCJA]
id=14
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1101-0100	 202	1101-01	00	1
na=Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=3.21	1	(4.70+25.80+4.98*2+20.42+2.80*2+3.08+(14.10+4.20)*2+2.88*3)*0.40*0.07	Na osiach A do F	
wo=3.2	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+2.24+17.60+21.53+28.79)*0.40*0.07	Na osiach 1 do 6	
wo=-0.47	1	-(0.80*0.40*0.07*21)		
wo=0.15	1	2.74*0.80*0.07	Na osi 5	
wo=0.13	1	2.40*0.40*0.07*2	schodkowe	
wo=1.65	1	1.40*0.80*0.07*21	S1	

[RMS 3]
nz=5.26	0	5.26
np=0
wa=0
wb=0
il=41.3962

[RMS 200]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1061

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0202-0100	 202	0202-01	00	1
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=28.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=14.35	1	(4.70+25.80+4.98*2+20.42+2.80*2+3.08+(14.10+2.40+4.20)*2+2.88*3)*0.40*0.30	Na osiach A do F (F1)	
wo=13.72	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+2.24+17.60+21.53+28.79)*0.40*0.30	Na osiach 1 do 6 (F1)	
wo=0.66	1	2.74*0.80*0.30	Na osi 5 (F2)	

[RMS 3]
nz=7.41	0	7.41
np=0
wa=0
wb=0
il=212.8893

[RMS 100]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2269

[RMS 200]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=29.16095

[RMS 223]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.20111

[RMS 225]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14365

[RMS 249]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11492

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4365

[POZYCJA]
id=16
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0204-0100	 202	0204-01	00	1
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=7.06	1	1.40*0.80*0.30*21	S1	

[RMS 3]
nz=8.19	0	8.19
np=0
wa=0
wb=0
il=57.8214

[RMS 100]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9062

[RMS 200]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1659

[RMS 223]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0353

[RMS 225]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0353

[RMS 249]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02824

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2824

[POZYCJA]
id=24
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0290-0110	 202	0290-01	10	1
na=Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.53
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.05

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	0.043+1.221	w/g zestawienia	
wo=0.27	1	0.272	gładka fi6	

[RMS 3]
nz=35.72	0	35.72
np=0
wa=0
wb=0
il=54.6516

[RMS 72]
nz=1006	0	1006
np=1
wa=0
wb=0
il=1539.18

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.989

[RMS 587]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1659

[RMS 588]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2675

[POZYCJA]
id=26
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0604-0211	 202	0604-02	11	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe z zagruntowaniem podłoża, z papy
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=83.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=42.31	1	(4.90+25.88+5.06*2+20.70+2.88*2+3.08+20.78*2+2.96*3)*0.35	Na osiach A do F	
wo=40.8	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+1.60+17.76+2.74+21.53+28.79)*0.35	Na osiach 1 do 6	

[RMS 3]
nz=0.5248	0	0.5248
np=0
wa=0
wb=0
il=43.61613

[RMS 184]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=249.33

[RMS 187]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.933

[RMS 189]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=191.153

[RMS 252]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=373.995

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1303

[POZYCJA]
id=169
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	001 0137-0200	 001	0137-02	00	1
na=Ściany budynków z bloczków betonowych, na zaprawie: cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=150.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=-3.89	1	-(0.27*0.60*20)-(0.27*1.20*2)	powierzchnia słupów	
wo=66.77	1	(4.90+25.88+5.06*2+20.70+2.88*2+3.08+15.98*2+2.96*3)*0.60	Na osiach A do F	
wo=10.44	1	(0.60*0.90+3.90*1.20)*2		
wo=61.22	1	(12.00+8.00+1.60+17.76+6.08*2+21.73+28.79)*0.60	Na osiach 1 do 6	
wo=14.4	1	12.00*1.20		
wo=1.64	1	2.74*0.60	Na osi 5	

[RMS 3]
nz=1.86	0	1.86
np=0
wa=0
wb=0
il=280.0788

[RMS 182]
nz=24.7	0	24.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3719.326

[RMS 211]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0232

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0601-0430	 202	0601-04	30	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, pierwsza warstwa z 1-krot.zagruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=307.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=133.54	1	((4.90+25.88+5.06*2+20.70+2.88*2+3.08+15.98*2+2.96*3)*0.60)*(2)	Na osiach A do F	
wo=19.44	1	((0.60*0.90+3.60*1.20)*2)*(2)		
wo=122.45	1	((12.00+8.00+6.08*2+1.60+17.76+21.73+28.79)*0.60)*(2)	Na osiach 1 do 6	
wo=28.8	1	(12.00*1.20)*(2)		
wo=3.29	1	(2.74*0.60)*(2)	Na osi 5	

[RMS 3]
nz=0.1989	0	0.1989
np=0
wa=0
wb=0
il=61.16573

[RMS 185]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=476.656

[RMS 188]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=107.632

[RMS 251]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=645.792

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78362

[POZYCJA]
id=30
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2612-0100	 023	2612-01	00	1
na=Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=115.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=115.26	1	(5.05+1.76+17.00*3+42.40+3.00*2+20.30+6.10*3+2.88*4+6.98+28.79)*0.60		

[RMS 3]
nz=1.329	0	1.329
np=0
wa=0
wb=0
il=153.18054

[RMS 142]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=691.56

[RMS 149]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=6.05115

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1526

[POZYCJA]
id=31
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2612-0600	 023	2612-06	00	1
na=Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=115.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=115.26	1	115.26		

[RMS 3]
nz=0.6112	0	0.6112
np=0
wa=0
wb=0
il=70.44691

[RMS 142]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=461.04

[RMS 242]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=130.8201

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59935

[POZYCJA]
id=42
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0604-0211	 202	0604-02	11	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe z zagruntowaniem podłoża, z papy
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=82.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=41.89	1	(4.90+25.88+5.06*2+20.70+2.88*2+3.08+20.18*2+2.96*3)*0.35	Na osiach A do F	
wo=40.8	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+1.60+17.76+2.74+21.53+28.79)*0.35	Na osiach 1 do 6	

[RMS 3]
nz=0.5248	0	0.5248
np=0
wa=0
wb=0
il=43.39571

[RMS 184]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=248.07

[RMS 187]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.807

[RMS 189]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=190.187

[RMS 252]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=372.105

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12458

[POZYCJA]
id=41
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0107-0100	 202	0107-01	00	1
na=Ściany budynków, z bloczków z betonu komórkowego o grubości: 24 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=515.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=352.06	1	(25.88+5.06*2+17.00*2+3.00*2+3.12*4+20.18)*3.24	Na osiach A do F	
wo=265.36	1	(12.00*2+6.07*2+0.65*2+2.74+7.65+7.52+26.55)*3.24	Na osiach 1 do 6	
wo=27.41	1	4.90*2.96+1.60*2.86+2.24*3.72		
wo=-88.01	1	-((3.30*1.83+1.02*2.68)*4+(3.30*1.83)*4+(1.20*1.83)*2+(1.80*1.83)*5+4.32*1.83)	Otwory: okna i drzwi	
wo=-25.46	1	-((2.10*1.83)+(0.80*1.83)*3+(1.34*1.83+1.08*2.68)*2+(2.42*1.83)+1.02*2.06)		
wo=-11.5	1	-(1.02*2.06*3+1.94*2.68)		
wo=-4.2	1	-(0.27*0.24*3.24*20)	Elementy żelbetowe słupy	

[RMS 3]
nz=1.09	0	1.09
np=0
wa=0
wb=0
il=562.0694

[RMS 179]
nz=6.723	0	8.100000*0.830000
np=1
wa=0
wb=0
il=3466.78218

[RMS 215]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=11.34452

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0126-0100	 202	0126-01	00	1
na=Dodatek za wykonanie otworów - otwory, w ścianach o grubości 1 cegły: na okna
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 3]
nz=1.55	0	1.55
np=0
wa=0
wb=0
il=26.35

[POZYCJA]
id=49
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0126-0200	 202	0126-02	00	1
na=Dodatek za wykonanie otworów - otwory, w ścianach o grubości 1 cegły: na drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 3]
nz=2.14	0	2.14
np=0
wa=0
wb=0
il=29.96

[POZYCJA]
id=118
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0126-0500	 202	0126-05	00	1
na=Nadproża prefabrykowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=61.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=61.8	1	(1.00*3+1.20*2+1.50*3+2.10*5+2.40*1+2.70*3)*2		

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=63.036

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0118-0320	 202	0118-03	20	1
na=Słupy i filarki międzyokienne prostokątne
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	3.24*2		

[RMS 3]
nz=2.51	0	2.51
np=0
wa=0
wb=0
il=16.2648

[RMS 174]
nz=65	0	65
np=1
wa=0
wb=0
il=421.2

[RMS 208]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23976

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0211-0100	 202	0211-01	00	1
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=5.84	1	0.24*0.27*4.04*20+0.24*0.27*4.64*2	SŁ1, SŁ1a	

[RMS 3]
nz=19.26	0	19.26
np=0
wa=0
wb=0
il=112.4784

[RMS 78]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=10.512

[RMS 100]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6792

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9568

[RMS 223]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1168

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3504

[POZYCJA]
id=145
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0125-0500	 202	0125-05	00	1
na=Dostawa i montaż belek stalowych (z wywierceniem otworów, montażem tuleji dystansowych i skręceniem śrubami)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4235.45
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=538.61	1	9.16*2*29.40	220 L9,16	
wo=3696.84	1	(6.00+3.80+3.40*5+4.70*5+3.70*4+7.96)*2*25.30	200	

[RMS 3]
nz=0.0136	0	0.0136
np=0
wa=0
wb=0
il=57.60212

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4235.45

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23545

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB Warszawa	KSNR	002 0105-0500	 002	0105-05	00	1
na=Betonowanie. Wypełnienie betonem nadproży stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=3.99	1	(9.16*0.22*0.24)+(6.00+3.80+3.40*5+4.70*5+3.70*4+7.96)*0.20*0.24	Nadproża stalowe 220 i 200	

[RMS 3]
nz=3.28	0	3.28
np=0
wa=0
wb=0
il=13.0872

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0698

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0211-0400	 202	0211-04	00	1
na=Rygle i przekrycia ścian-żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, o szerokości przewiązek: do 0,3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=5.74	1	(4.90+25.88+5.06*2+20.70+2.88*2+3.08+20.18*2+2.96*3)*0.20*0.24	Na osiach A do F	
wo=5.6	1	(12.00*2+8.00+6.08*2+1.60+17.76+2.74+21.53+28.79)*0.20*0.24	Na osiach 1 do 6	
wo=-3.67	1	-(3.40+6.00+3.80+3.40*5+4.70*5+3.70*4+7.96)*0.20*0.24	Nadproża stalowe	

[RMS 3]
nz=17.8	0	17.8
np=0
wa=0
wb=0
il=136.526

[RMS 78]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.175

[RMS 100]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4486

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8234

[RMS 223]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13806

[RMS 225]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06903

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5369

[POZYCJA]
id=138
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0290-0110	 202	0290-01	10	1
na=Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.73
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.05

[PRZEDMIAR]
wo=0.43	1	0.033+0.401	w/g zestawienia	
wo=0.3	1	0.295		

[RMS 3]
nz=35.72	0	35.72
np=0
wa=0
wb=0
il=26.0756

[RMS 72]
nz=1006	0	1006
np=1
wa=0
wb=0
il=734.38

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.949

[RMS 587]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9419

[RMS 588]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4675

[POZYCJA]
id=139
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0290-0210	 202	0290-02	10	1
na=Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.94
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.05

[PRZEDMIAR]
wo=1.94	1	1.94		

[RMS 3]
nz=42.88	0	42.88
np=0
wa=0
wb=0
il=83.1872

[RMS 73]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=1978.8

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.104

[RMS 587]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=9.312

[RMS 588]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=11.252

[POZYCJA]
id=1187
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	002 0401-0500	 002	0401-05	00	1
na=Więźby dachowe - Wykonanie dźwigarów dachowych i montaż w tym: materiały, zamontowanie wiązarów, transport
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=926.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=926.88	1	926.88		

[RMS 3]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=481.9776

[RMS 66]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2688

[RMS 100]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=74.1504

[RMS 190]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=37.0752

[RMS 228]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=12.04944

[RMS 230]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=3.70752

[RMS 461]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=92.688

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 544]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78064

[RMS 557]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2688

[POZYCJA]
id=448
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 0401-0100	 202	0401-01	00	1
na=Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy iglastej wymiar.,nasyconej, pod pokrycie dachu płytami
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=15.68	1	2.45*3.20*2		

[RMS 3]
nz=0.6	0	0.6
np=0
wa=0
wb=0
il=9.408

[RMS 99]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.784

[RMS 119]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1568

[RMS 191]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9408

[RMS 227]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14112

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03136

[RMS 462]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5088

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1568

[POZYCJA]
id=449
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0125-0500	 202	0125-05	00	1
na=Dostawa i montaż belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=69.99
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=69.99	1	(2.32+2.11)*15.80	dwuteownik 160	

[RMS 3]
nz=0.0136	0	0.0136
np=0
wa=0
wb=0
il=0.95186

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69.99

[RMS 107]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6999

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06999

[POZYCJA]
id=652
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	004 0528-0110	 004	0528-01	10	1
na=Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną falistą
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	2.05*9.27		

[RMS 3]
nz=0.5758	0	0.5758
np=0
wa=0
wb=0
il=10.9402

[RMS 76]
nz=5.309	0	5.309
np=1
wa=0
wb=0
il=100.871

[RMS 102]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[RMS 463]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0399

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1387

[POZYCJA]
id=452
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0410-0100	 202	0410-01	00	1
na=Deskowanie połaci dachowych płytami wiórowymi OSB, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=926.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=927.02	1	27.44*7.25*2+21.74*7.25*2+16.36*5.63*2+3.00*4.95*2		
wo=-15.82	1	-(6.14*2.12+0.84*3.34)		
wo=15.68	1	15.68		

[RMS 3]
nz=0.31	0	0.31
np=0
wa=0
wb=0
il=287.3328

[RMS 100]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=74.1504

[RMS 233]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=963.9552

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8064

[POZYCJA]
id=453
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0501-0200	 202	0501-02	00	1
na=Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, dwiema warstwami papy
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=926.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=926.88	1	926.88		

[RMS 3]
nz=0.2417	0	0.2417
np=0
wa=0
wb=0
il=224.0269

[RMS 106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=46.344

[RMS 184]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1742.5344

[RMS 193]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2187.4368

[RMS 252]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2687.952

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0138	0	0.0138
np=1
wa=0
wb=0
il=12.79094

[POZYCJA]
id=456
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0613-0203	 202	0613-02	03	1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.08

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	2.05*9.27		

[RMS 3]
nz=0.2781	0	0.2781
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2839

[RMS 184]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=47.5

[RMS 187]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.65

[RMS 195]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=19.95

[RMS 252]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=66.5

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 549]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2052

[RMS 557]
nz=0.0181	0	0.0181
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3439

[POZYCJA]
id=457
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0506-0110	 202	0506-01	10	1
na=Obróbki z blachy ocynkowanej, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=47.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=40.77	1	(26.84+12.84*2+16.40*2+4.16*2+3.48*2+20.92+4.35*2+3.00*2+26.86)*0.25		
wo=6.4	1	(1.76+2.24+4.90+9.20+4.30+3.20)*0.25		

[RMS 3]
nz=2.8772	0	2.8772
np=0
wa=0
wb=0
il=135.71752

[RMS 75]
nz=5.53	0	5.53
np=1
wa=0
wb=0
il=260.8501

[RMS 79]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32076

[RMS 214]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09434

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32547

[POZYCJA]
id=458
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 0524-0100	 202	0524-01	00	1
na=Rynny dachowe półokrągłe
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=166
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	27.44+13.44*2+16.40*2+3.60*2+3.00*2+21.52+4.60*2+3.00*2+27.16+1.80		

[RMS 3]
nz=0.234	0	0.234
np=0
wa=0
wb=0
il=38.844

[RMS 113]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=332

[RMS 152]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=172.64

[RMS 154]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=109.56

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3652

[POZYCJA]
id=459
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 0531-0400	 202	0531-04	00	1
na=Rury spustowe okrągłe
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=91.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	3.80*24		

[RMS 3]
nz=0.31	0	0.31
np=0
wa=0
wb=0
il=28.272

[RMS 114]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=51.072

[RMS 153]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=92.112

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1824

[POZYCJA]
id=460
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0506-0210	 202	0506-02	10	1
na=Obróbki z blachy, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=57.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=57.08	1	(26.84+12.84*2+16.40*2+4.16*2+3.48*2+20.92+4.35*2+3.00*2+26.86)*0.35		

[RMS 3]
nz=1.9437	0	1.9437
np=0
wa=0
wb=0
il=110.9464

[RMS 75]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0
il=316.794

[RMS 79]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65532

[RMS 214]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05708

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39385

[POZYCJA]
id=461
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0422-0300	 401	0422-03	00	1
na=Podstemplowanie zagrożonych stropów
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 3]
nz=1.0206	0	1.0206
np=0
wa=0
wb=0
il=4.0824

[RMS 100]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 221]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 223]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 249]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 596]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=462
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0346-0300	 401	0346-03	00	1
na=Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=gniazdo	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3]
nz=0.88	0	0.88
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=463
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0313-0400	 401	0313-04	00	1
na=Dostarczenie i obsadzenie w gniazdach belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1.50*2		

[RMS 3]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 71]
nz=22.12	0	22.12
np=1
wa=0
wb=0
il=66.36

[RMS 164]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 169]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=15.54

[RMS 174]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 584]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=464
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0329-0300	 401	0329-03	00	1
na=Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	1.00*2.25*0.24		

[RMS 3]
nz=8.63	0	8.63
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6602

[POZYCJA]
id=465
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0422-0700	 401	0422-07	00	1
na=Rozebranie stemplowań zagrożonych stropów
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 3]
nz=0.386	0	0.386
np=0
wa=0
wb=0
il=1.544

[POZYCJA]
id=205
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1101-0720	 202	1101-07	20	1
na=Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=144.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=31.63	1	(1.81*8.79+10.26*5.18+2.50*4.94+13.08*5.18+2.80*3.21)*0.20		
wo=112.81	1	(26.34*3.58+15.44*3.06+17.00*11.76*2+7.56*3.00)*0.20		

[RMS 3]
nz=4.32	0	4.32
np=0
wa=0
wb=0
il=623.9808

[RMS 164]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=155.9952

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=206
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1101-0100	 202	1101-01	00	1
na=Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=108.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=23.72	1	(1.81*8.79+10.26*5.18+2.50*4.94+13.08*5.18+2.80*3.21)*0.15		
wo=84.61	1	(26.34*3.58+15.44*3.06+17.00*11.76*2+7.56*3.00)*0.15		
wo=0.63	1	(0.90*9+1.90*5)*0.24*0.15		

[RMS 3]
nz=5.26	0	5.26
np=0
wa=0
wb=0
il=573.1296

[RMS 197]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=112.2288

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=294
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0218-0100	 202	0218-01	00	1
na=Stopnie betonowe schodów na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=1.13	1	0.31*0.40*2.80+0.31*0.15*2.80*3*2		

[RMS 3]
nz=23.12	0	23.12
np=0
wa=0
wb=0
il=26.1256

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1526

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07797

[RMS 249]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.00678

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0904

[POZYCJA]
id=207
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	005 0618-0300	 005	0618-03	00	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe - poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=726.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=158.15	1	(1.81*8.79+10.26*5.18+2.50*4.94+13.08*5.18+2.80*3.21)		
wo=564.06	1	(26.34*3.58+15.44*3.06+17.00*11.76*2+7.56*3.00)		
wo=4.22	1	(0.90*9+1.90*5)*0.24		

[RMS 3]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0
il=94.4359

[RMS 67]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=72.643

[RMS 192]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=835.3945

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17929

[POZYCJA]
id=208
pd=BEiDOEPB ORGBUD W-wa	NNRKB	005 0618-0300	 005	0618-03	00	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe - poziome Druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=726.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=726.44	1	726.44		

[RMS 3]
nz=0.13	0	0.13
np=0
wa=0
wb=0
il=94.4372

[RMS 67]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=72.644

[RMS 192]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=835.406

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.17932

[POZYCJA]
id=209
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0609-0300	 202	0609-03	00	1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=709.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=189.82	1	5.82*6.66*4+2.04*2.10*2+2.10*2.10*2+2.06*2.10*2+2.08*2.10*2		
wo=216.86	1	7.88*4.26*3+3.93*4.26+3.83*4.26+10.22*3.00*2+2.88*7.56		
wo=246.09	1	26.34*3.58+15.44*3.06+1.81*8.79+2.50*4.94+3.78*5.06+9.30*5.18+3.21*2.80		
wo=50.04	1	3.36*2.06+2.94*2.44+2.60*2.94+4.72*2.06+2.86*2.94+2.77*2.06+2.00*2.23		
wo=6.38	1	0.90*0.12*20+(0.90*9+1.90*5)*0.24		

[RMS 3]
nz=0.0891	0	0.0891
np=0
wa=0
wb=0
il=63.18883

[RMS 148]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=744.6495

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=3.33319

[POZYCJA]
id=210
pd=PP PKZ	PKZ	007 0100-4900	 007	0100-49	00	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe z folii : poziome, układane na sucho Dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=709.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=709.19	1	709.19		

[RMS 3]
nz=0.426	0	0.213000*2.000000
np=0
wa=0
wb=0
il=302.11494

[RMS 146]
nz=2.16	0	1.080000*2.000000
np=1
wa=0
wb=0
il=1531.8504

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 553]
nz=0.0062	0	0.003100*2.000000
np=1
wa=0
wb=0
il=4.39698

[POZYCJA]
id=644
pd=Norma scalona	KNR	202 1102-0100	 202	1102-01	00	1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 50 mm, zatarte: na ostro
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=709.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=709.19	1	709.19		

[RMS 3]
nz=0.5712	0	0.5712
np=0
wa=0
wb=0
il=405.08933

[RMS 186]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6433

[RMS 214]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=14.60931

[RMS 213]
nz=0.0315	0	0.010500*3.000000
np=1
wa=0
wb=0
il=22.33949

[RMS 252]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=85.1028

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21276

[POZYCJA]
id=213
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1106-0700	 202	1106-07	00	1
na=Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=709.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=709.19	1	709.19		

[RMS 3]
nz=0.074	0	0.074
np=0
wa=0
wb=0
il=52.48006

[RMS 108]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=723.3738

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.20562

[POZYCJA]
id=214
pd=IGM Warszawa	KNR	012 1118-0300	 012	1118-03	00	1
na=Posadzki z płytek układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=100.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=46.03	1	2.88*7.56-2.00*1.00*2+1.81*8.79+2.50*4.94		
wo=50.04	1	3.36*2.06+2.94*2.44+2.60*2.94+4.72*2.06+2.86*2.94+2.77*2.06+2.00*2.23		
wo=4.22	1	0.90*0.12*12+(0.90*3+1.90*5)*0.24		

[RMS 3]
nz=2.4792	0	2.4792
np=0
wa=0
wb=0
il=248.63897

[RMS 143]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=476.3775

[RMS 205]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=55.1595

[RMS 218]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=102.2958

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92134

[POZYCJA]
id=216
pd=IGM Warszawa	KNR	012 1119-0200	 012	1119-02	00	1
na=Cokoliki z płytek układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=47.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=47.16	1	(1.81+8.79)*2-1.80+(1.60+4.94)*2+3.21*2+4.13*2		

[RMS 3]
nz=0.5411	0	0.5411
np=0
wa=0
wb=0
il=25.51828

[RMS 143]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7848

[RMS 205]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8907

[RMS 218]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=3.537

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17921

[POZYCJA]
id=295
pd=IGM Warszawa	KNR	012 1120-0300	 012	1120-03	00	1
na=Okładziny schodów z płytek układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=3.86	1	(0.31+0.15)*2.80*3		

[RMS 3]
nz=2.9211	0	2.9211
np=0
wa=0
wb=0
il=11.27545

[RMS 143]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.072

[RMS 205]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.123

[RMS 218]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9758

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14822

[POZYCJA]
id=217
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1112-0510	 202	1112-05	10	1
na=Posadzki z wykładziny rulonowej, układane na kleju
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=602.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=189.82	1	5.82*6.66*4+2.04*2.10*2+2.10*2.10*2+2.06*2.10*2+2.08*2.10*2		
wo=195.08	1	7.88*4.26*3+3.93*4.26+3.83*4.26+10.22*3.00*2		
wo=215.23	1	26.34*3.58+15.44*3.06+3.78*5.06+9.30*5.18+2.28*2.80		
wo=2.16	1	0.90*0.12*8+0.90*6*0.24		

[RMS 3]
nz=0.3953	0	0.3953
np=0
wa=0
wb=0
il=238.08524

[RMS 136]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=60.229

[RMS 137]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=361.374

[RMS 151]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=656.4961

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46939

[POZYCJA]
id=218
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1112-0900	 202	1112-09	00	1
na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=602.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=602.29	1	602.29		

[RMS 3]
nz=0.1261	0	0.1261
np=0
wa=0
wb=0
il=75.94877

[RMS 158]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0687

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=242
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1113-0700	 202	1113-07	00	1
na=Listwy przyścienne z polichlorku winylu: zgrzewane
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=401.73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=166.56	1	(5.82+6.66)*2*4+(2.04+2.10)*2*2+(2.10+2.10)*2*2+(2.06+2.10)*2*2+(2.08+2.10)*2*2		
wo=152.28	1	(7.88+4.26)*2*3+(3.93+4.26)*2+(3.83+4.26)*2+10.22*4+3.00*2		
wo=143.89	1	(41.78+8.76)*2+(3.78*5.06)*2+2.28*2		
wo=-61	1	-(0.90*47)-1.90-2.80-3.00*2-6.00-1.00*2		

[RMS 3]
nz=0.1103	0	0.1103
np=0
wa=0
wb=0
il=44.31082

[RMS 155]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=429.8511

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12052

[POZYCJA]
id=331
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0121-0100	 202	0121-01	00	1
na=Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=58.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=62.06	1	(2.06+2.77+2.06+8.14)*3.21+(1.31*4+1.04)*2.20	Sw6	
wo=-3.6	1	-(0.90*2.00*2)		

[RMS 3]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=0
wb=0
il=38.5836

[RMS 180]
nz=6.8142	0	8.200000*0.831000
np=1
wa=0
wb=0
il=398.35813

[RMS 215]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2923

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 549]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.923

[POZYCJA]
id=333
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0121-0300	 202	0121-03	00	1
na=Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=419.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=245.08	1	(2.94 * 2 + 2.23 + 10.32 + 2.10 * 2 + 10.10 * 4 + 6.66 * 2) * 3.21	Sw3, Sw4, Sw5	
wo=182.58	1	(4.32 * 4 + 4.26 * 3 + 3.06 + 11.88 * 2) * 3.21		
wo=-36.2	1	-(0.90*2.00*19)-(1.00*2.00)		
wo=7.84	1	7.84*1.00		
wo=20.25	1	1.32 * 2.20 * 2 + 2.25 * 3.21 * 2		

[RMS 3]
nz=0.79	0	0.79
np=0
wa=0
wb=0
il=331.4445

[RMS 181]
nz=6.8142	0	8.200000*0.831000
np=1
wa=0
wb=0
il=2858.89761

[RMS 215]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1955

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 549]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3685

[POZYCJA]
id=334
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0120-0900	 202	0120-09	00	1
na=Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=484.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=484.93	1	58.462+426.465		

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0
il=77.5888

[RMS 74]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=581.916

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=335
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0126-0500	 202	0126-05	00	1
na=Nadproża prefabrykowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=29.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.07

[PRZEDMIAR]
wo=29.7	1	1.20*22+1.50+1.80		

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.294

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 549]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[POZYCJA]
id=321
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 2005-0300	 202	2005-03	00	1
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym: podwójnym podwieszonym
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=702.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=189.82	1	5.82*6.66*4+2.04*2.10*2+2.10*2.10*2+2.06*2.10*2+2.08*2.10*2		
wo=216.86	1	7.88*4.26*3+3.93*4.26+3.83*4.26+10.22*3.00*2+2.88*7.56		
wo=246.09	1	26.34*3.58+15.44*3.06+1.81*8.79+2.50*4.94+3.78*5.06+9.30*5.18+3.21*2.80		
wo=50.04	1	3.36*2.06+2.94*2.44+2.60*2.94+4.72*2.06+2.86*2.94+2.77*2.06+2.00*2.23		

[RMS 3]
nz=2.39	0	2.39
np=0
wa=0
wb=0
il=1679.7159

[RMS 91]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=281.124

[RMS 92]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1827.306

[RMS 93]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=365.4612

[RMS 94]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=934.7373

[RMS 95]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=639.5571

[RMS 96]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=639.5571

[RMS 112]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=13001.985

[RMS 172]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21084

[RMS 173]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=737.9505

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=702.81

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0289	0	0.0289
np=1
wa=0
wb=0
il=20.31121

[POZYCJA]
id=322
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 2005-0400	 202	2005-04	00	1
na=Dodatek za drugą warstwę okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=702.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=702.81	1	702.81		

[RMS 3]
nz=0.494	0	0.494
np=0
wa=0
wb=0
il=347.18814

[RMS 112]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=11244.96

[RMS 172]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.02208

[RMS 173]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=737.9505

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0
il=8.71484

[POZYCJA]
id=323
pd=IGM Warszawa	KNR	015 0517-0100	 015	0517-01	00	1
na=Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=702.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=702.81	1	702.81		

[RMS 3]
nz=0.1633	0	0.1633
np=0
wa=0
wb=0
il=114.76887

[RMS 147]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=913.653

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3514

[POZYCJA]
id=324
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0410-0400	 202	0410-04	00	1
na=Konstrukcje rusztów z łat pod izolacje z wełny stropów i okładziny zpłyt gipsowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=686.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=686.9	1	702.807-1.81*8.79		

[RMS 3]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=171.725

[RMS 100]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=48.083

[RMS 231]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1214

[RMS 232]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4952

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.869

[POZYCJA]
id=326
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0613-0300	 202	0613-03	00	1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=686.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=686.9	1	686.9		

[RMS 3]
nz=0.0907	0	0.0907
np=0
wa=0
wb=0
il=62.30183

[RMS 194]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=721.245

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=6.11341

[POZYCJA]
id=327
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0613-0400	 202	0613-04	00	1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: każda następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=686.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=686.9	1	686.9		

[RMS 3]
nz=0.0622	0	0.0622
np=0
wa=0
wb=0
il=42.72518

[RMS 194]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=721.245

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=6.11341

[POZYCJA]
id=343
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0802-0200	 202	0802-02	00	1
na=Tynki na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1352.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=446.75	1	((5.82+6.66)*2*4+(2.04+2.10)*2*4)*3.36		
wo=492.98	1	((7.88+4.26)*2*3+(3.93+4.26)*2+(3.83+4.26)*2+(10.22*2)+(2.88+7.56)*2)*3.36		
wo=410.39	1	((41.78+8.64)*2+(2.50+4.94)*2+3.21*2)*3.36		
wo=76.14	1	(5.06+2.78)*1.00*2+(1.81+8.76)*2*2.86		
wo=67.09	1	((3.36+2.06)*2+(2.94+2.44)*2+(2.60+2.94)*2+(4.72+2.06)*2+(2.86+2.94)*2)*1.16		
wo=21.02	1	((2.77+2.06)*2+(2.00+2.23)*2)*1.16		
wo=-60.37	1	-(2.61*2.68*2*2+(1.02*2+1.48)*1.83+2.02*2.68*2+2.42*1.83+(1.34*1.83+1.08*2.68)*2)	otwory	
wo=-87.47	1	-(2.10*1.83+4.32*1.83+1.80*1.83*5+3.30*1.83*4+(3.30*1.83+1.02*2.68)*4)		
wo=-13.8	1	- 6.90 * 2		

[RMS 3]
nz=0.5383	0	0.5383
np=0
wa=0
wb=0
il=728.17456

[RMS 207]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78764

[RMS 209]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=28.40733

[RMS 210]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84073

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 585]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0
il=71.82996

[POZYCJA]
id=344
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0810-0600	 202	0810-06	00	1
na=Tynki wykonane ręcznie na ościeżach otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=15.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	((1.80+1.83*2)+(3.30+1.83*2)+(4.32+2.68*2))*0.19		
wo=11.11	1	((2.61 + 2.68 * 2) * 2 + (7.56 + (2.68 + 0.85) * 2) + (2.42 + 1.83 * 2) + (2.42 + 2.68 * 2) + (2.42 + 1.83 * 2) + (4.32 + 1.83 * 2)) * 0.19		

[RMS 3]
nz=1.8627	0	1.8627
np=0
wa=0
wb=0
il=28.51794

[RMS 207]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04134

[RMS 209]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33223

[RMS 210]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03368

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=437
pd=IGM Warszawa	KNR	012 0829-0400	 012	0829-04	00	1
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=182.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=144.54	1	((3.36+2.06+1.31)*2+(2.94+2.44)*2+(2.60+2.94)*2+(4.72+2.06+1.31*2)*2+(2.86+2.94)*2)*2.20		
wo=45.63	1	((2.77+2.06+1.31)*2+(2.00+2.23)*2)*2.20		
wo=-18.2	1	-(0.90*2.00*9+1.00*2.00)		
wo=10.08	1	2.10*0.60*8	fartuch	

[RMS 3]
nz=1.512	0	1.512
np=0
wa=0
wb=0
il=275.2596

[RMS 144]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=946.66

[RMS 206]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=100.1275

[RMS 219]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=185.691

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3692

[POZYCJA]
id=438
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 0840-0800	 202	0840-08	00	1
na=Montaż listew narożnikowych przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=15.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.10

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	2.20*7		

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0
il=2.464

[RMS 138]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 156]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.478

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=493
pd=PROMOCJA Warszawa	KSNR	007 0503-0600	 007	0503-06	00	1
na=Montaż okien otwieranych aluminiowych oszklonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=94.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=85.31	1	3.30*1.83*8+1.20*1.83*2+1.80*1.83*5+4.32*1.83+2.10*1.83+0.80*1.83*3		
wo=9.33	1	1.34*1.83*2+2.42*1.83		

[RMS 3]
nz=4.61	0	4.61
np=0
wa=0
wb=0
il=436.2904

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=94.64

[RMS 121]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.928

[RMS 122]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2496

[RMS 535]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=302.848

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2496

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB Warszawa	KSNR	002 0301-0900	 002	0301-09	00	1
na=Osadzenie podokienników prefabrykowanych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=56.93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=56.93	1	3.35*8+1.30*2+1.90*5+4.40+2.20+0.85*3+1.40*2+2.50+1.05*2+1.48		

[RMS 3]
nz=1.9	0	1.9
np=0
wa=0
wb=0
il=108.167

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56.93

[RMS 215]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5693

[RMS 596]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=508
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1204-0300	 202	1204-03	00	1
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe - jednostronne
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	0.90*2.00*2		

[RMS 3]
nz=4.51	0	4.51
np=0
wa=0
wb=0
il=16.236

[RMS 90]
nz=85	0	85
np=1
wa=0
wb=0
il=306

[RMS 126]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 246]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.212

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[POZYCJA]
id=527
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1203-0100	 202	1203-01	00	1
na=Drzwi stalowe pełne, fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	0.90*2.00*2		

[RMS 3]
nz=3.3	0	3.3
np=0
wa=0
wb=0
il=11.88

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=501
pd=WACETOB Warszawa	KNNR	003 0311-0400	 003	0311-04	00	1
na=Osadzenie w murze z cegieł ościeżnic
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=31
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 3]
nz=2.02	0	2.02
np=0
wa=0
wb=0
il=62.62

[RMS 212]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=504
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1017-0200	 202	1017-02	00	1
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	0.90*2.00*30+1.00*2.00		

[RMS 3]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=20.72

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=494
pd=PROMOCJA Warszawa	KSNR	007 0503-0800	 007	0503-08	00	1
na=Montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=18.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=18.52	1	1.02*2.68*4+1.08*2.68*2+0.90*2.00		

[RMS 3]
nz=4.6	0	4.6
np=0
wa=0
wb=0
il=85.192

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.52

[RMS 121]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4448

[RMS 122]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9632

[RMS 535]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=79.636

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1484

[POZYCJA]
id=503
pd=PROMOCJA Warszawa	KSNR	007 0503-0800	 007	0503-08	00	1
na=Montaż drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych dwuskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=31.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=31.26	1	(1.02*1.83*2+1.48*1.83+2.02*2.68*2)+2.61*2.68*2		

[RMS 3]
nz=4.6	0	4.6
np=0
wa=0
wb=0
il=143.796

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.26

[RMS 121]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5024

[RMS 122]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0016

[RMS 535]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=134.418

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3142

[POZYCJA]
id=495
pd=PROMOCJA Warszawa	KSNR	007 0506-0100	 007	0506-01	00	1
na=Montaż konstrukcji aluminiowej daszków nad drzwiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.11

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	1.50*2.00*8		

[RMS 3]
nz=3.49	0	3.49
np=0
wa=0
wb=0
il=83.76

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 121]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 122]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 535]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=342
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1505-0500	 202	1505-05	00	1
na=Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=702.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.12

[PRZEDMIAR]
wo=702.81	1	702.81		

[RMS 3]
nz=0.3183	0	0.3183
np=0
wa=0
wb=0
il=223.70442

[RMS 123]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=182.02779

[RMS 124]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=2108.43

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24899

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB Warszawa	KNR	202 1510-0100	 202	1510-01	00	1
na=Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1429.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.12

[PRZEDMIAR]
wo=1429.21	1	1366.533+62.679		

[RMS 3]
nz=0.139	0	0.139
np=0
wa=0
wb=0
il=198.66019

[RMS 123]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=413.18461

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42876

[POZYCJA]
id=483
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2615-0100	 023	2615-01	00	1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=522.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=28.59	1	(5.15+1.72+2.12)*3.18		
wo=602.19	1	(17.00*4+12.48*2+17.52+3.00*2+7.17+7.04+2.73*4+26.60)*3.58		
wo=7.45	1	8.28*1.80*0.5		
wo=-81.98	1	-(0.90*2.08+(3.30*1.83+1.02*2.68)*4+3.30*1.83*4+1.20*1.83*2+1.80*1.83*5)	otwory	
wo=-33.36	1	-(4.32*1.83+2.10*1.83+0.80*1.83*3+(1.34*1.83+1.08*2.68)*2+2.42*1.83+1.02*2.06)		

[RMS 3]
nz=3.3044	0	3.3044
np=0
wa=0
wb=0
il=1727.83772

[RMS 109]
nz=8.32	0	8.32
np=1
wa=0
wb=0
il=4350.4448

[RMS 140]
nz=12.025	0	12.025
np=1
wa=0
wb=0
il=6287.75225

[RMS 196]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=549.0345

[RMS 201]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=2091.56

[RMS 204]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=156.867

[RMS 217]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=104.578

[RMS 240]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=593.48015

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=16.99393

[POZYCJA]
id=484
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2615-0400	 023	2615-04	00	1
na=Ocieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=21.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	(0.90+2.08*2+(4.32+2.68*2)*4+(3.30+1.83*2)*4+(1.20+1.83*2)*2+(1.80+1.83*2)*5)*0.13	otwory	
wo=7.01	1	(4.32+1.83*2+2.10+1.83*2+(0.80+1.83*2)*3+(2.42+2.68*2)*2+2.42+1.83*2+1.02+2.06*2)*0.13		

[RMS 3]
nz=6.0583	0	6.0583
np=0
wa=0
wb=0
il=128.01188

[RMS 139]
nz=12.025	0	12.025
np=1
wa=0
wb=0
il=254.08825

[RMS 202]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=92.972

[RMS 203]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.339

[RMS 216]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.226

[RMS 241]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=34.71659

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68673

[POZYCJA]
id=485
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2615-1000	 023	2615-10	00	1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=162.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=108.64	1	(0.90+2.08*2+(4.32+2.68*2)*4+(3.30+1.83*2)*4+(1.20+1.83*2)*2+(1.80+1.83*2)*5)	otwory	
wo=53.9	1	(4.32+1.83*2+2.10+1.83*2+(0.80+1.83*2)*3+(2.42+2.68*2)*2+2.42+1.83*2+1.02+2.06*2)		

[RMS 3]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=35.7588

[RMS 82]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0
il=191.14704

[RMS 141]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=146.286

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08127

[POZYCJA]
id=486
pd=IGM Warszawa	KNR	023 2615-1100	 023	2615-11	00	1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  listewy cokołowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=156.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=8.09	1	(5.15+0.82+2.12)		
wo=148.17	1	(15.98*4+12.48*2+4.62+3.00*2+6.15+6.02+2.73*4+25.58)		

[RMS 3]
nz=0.273	0	0.273
np=0
wa=0
wb=0
il=42.65898

[RMS 115]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=164.073

[RMS 534]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0
il=403.1508

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03125

[POZYCJA]
id=487
pd=IGM Warszawa	KNR	018 2614-0100	 018	2614-01	00	1
na=Dostawa i montaż elementów wykończeniowych z paneli winylowych - podsufitki
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=163.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=163.42	1	(5.65+1.72+17.00*4+13.48*2+3.62*2+3.00*2+6.17+6.04+1.73*4+26.60+2.12)*1.00		

[RMS 3]
nz=0.416	0	0.416
np=0
wa=0
wb=0
il=67.98272

[RMS 105]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32056

[RMS 150]
nz=1.001	0	1.001
np=1
wa=0
wb=0
il=163.58342

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5066

[POZYCJA]
id=488
pd=IGM Warszawa	KNR	018 2614-0200	 018	2614-02	00	1
na=Dostawa i montaż elementów wykończeniowych z paneli  - listew wykończeniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=166.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=166.92	1	(6.15+2.72+17.50*4+13.48*2+3.62*2+3.00*2+6.17+6.04+1.73*4+26.60+2.12)*1.00		

[RMS 3]
nz=0.1828	0	0.1828
np=0
wa=0
wb=0
il=30.51298

[RMS 104]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96814

[RMS 157]
nz=1.001	0	1.001
np=1
wa=0
wb=0
il=167.08692

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71928

[POZYCJA]
id=512
pd=PP PKZ	PKZ	023 0105-0600	 023	0105-06	00	1
na=Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy podokienniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=11.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=11.07	1	(3.30*8+1.30*2+1.80*5+4.32+2.10+0.80*3+1.30*2+2.42+1.02*2+1.48)*0.20		

[RMS 3]
nz=3.32	0	3.32
np=0
wa=0
wb=0
il=36.7524

[RMS 80]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.60885

[RMS 81]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0
il=58.671

[RMS 103]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6642

[RMS 596]
nz=0.3	0	0.3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 549]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB Warszawa	KSNR	002 0902-0100	 002	0902-01	00	1
na=Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=67.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.14

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	(5.15+0.82+2.12)*0.40		
wo=63.82	1	(17.00*4+12.38*2+4.72*2+3.00*2+7.14+2.59*4+7.27+26.58)*0.40		

[RMS 3]
nz=4.08	0	4.08
np=0
wa=0
wb=0
il=273.6048

[RMS 175]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=57.6716

[RMS 596]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0658	0	0.0658
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41255

[POZYCJA]
id=490
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1604-0100	 202	1604-01	00	1
na=Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=6.44
jm=100 m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.15

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	(5.65+2.22+2.12)*3.18/100		
wo=6.05	1	(17.50*4+12.98*2+18.02+3.00*2+7.17+7.04+2.03*4+26.60)*3.58/100		
wo=0.07	1	8.28*1.80*0.5/100		

[RMS 3]
nz=54.82	0	54.82
np=0
wa=0
wb=0
il=353.0408

[RMS 77]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=5.796

[RMS 110]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.728

[RMS 220]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01932

[RMS 222]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11592

[RMS 223]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01288

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.508

[RMS 237]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0804

[RMS 238]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2576

[RMS 239]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1288

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 586]
nz=15.6	0	15.6
np=1
wa=0
wb=0
il=100.464

[POZYCJA]
id=537
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1101-0720	 202	1101-07	20	1
na=Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=6.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	((1.20*3.00*2)+(1.20*3.08)+(2.81*11.02+3.12*2.86+2.12*2.00))*0.10		
wo=1.3	1	9.30*1.40*0.10		

[RMS 3]
nz=4.32	0	4.32
np=0
wa=0
wb=0
il=29.376

[RMS 164]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.344

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=536
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1101-0100	 202	1101-01	00	1
na=Podkłady na podłożu gruntowym, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6.81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=6.81	1	6.81		

[RMS 3]
nz=5.26	0	5.26
np=0
wa=0
wb=0
il=35.8206

[RMS 200]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0143

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=541
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0605-0100	 202	0605-01	00	1
na=Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy z zagruntowaniem podłoża, pierwsza warstwa z papy
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=123.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.06

[PRZEDMIAR]
wo=55.03	1	((1.20*3.00*2)+(1.20*3.08)+(2.81*11.02+3.12*2.86+2.12*2.00))		
wo=13.02	1	9.30*1.40		
wo=30.84	1	(1.20*(0.90+0.80+0.50)*2)+(1.20*(0.70+0.40))+(11.02*(0.70+0.40))*2		
wo=24.44	1	(1.40*(0.90+0.40))+(8.70*0.65*2)*2		

[RMS 3]
nz=0.3036	0	0.3036
np=0
wa=0
wb=0
il=37.44299

[RMS 184]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=197.328

[RMS 187]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=61.665

[RMS 190]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=141.8295

[RMS 252]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=320.658

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98664

[POZYCJA]
id=538
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0218-0700	 202	0218-07	00	1
na=Belki podestowe i kotwiące przy schodach żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=2.81	1	((1.20*(0.90+0.80+0.50)*2)+(1.20*(0.70+0.40))+(11.02*(0.70+0.40)))*0.15		
wo=1.97	1	((1.40*(0.90+0.40))+(8.70*0.65*2))*0.15		

[RMS 3]
nz=37.95	0	37.95
np=0
wa=0
wb=0
il=181.401

[RMS 100]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.73

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8756

[RMS 223]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6214

[RMS 225]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36328

[RMS 249]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2151

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.673

[POZYCJA]
id=525
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 0218-0100	 202	0218-01	00	1
na=Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	((1.20*3.00*2)+(1.20*3.08)+(2.81*11.02+3.12*2.86+2.12*2.00))*0.10		
wo=1.5	1	9.30*1.40*0.10+9.30*0.07*0.15*2		

[RMS 3]
nz=23.12	0	23.12
np=0
wa=0
wb=0
il=161.84

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.483

[RMS 249]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=554
pd=IGM Warszawa	KNR	012 1120-0400	 012	1120-04	00	1
na=Okładziny schodów z płytek układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=84.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.04

[PRZEDMIAR]
wo=16.08	1	(1.45*3.00+0.14*1.20*5)*2+(1.70*3.08+1.20*0.13*3)		
wo=49.12	1	(2.81*11.02+2.90*0.24+11.02*0.13*3+3.12*2.86+2.12*2.00)		
wo=18.97	1	9.30*2.04		

[RMS 3]
nz=3.0254	0	3.0254
np=0
wa=0
wb=0
il=254.64792

[RMS 144]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=437.684

[RMS 206]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2935

[RMS 219]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=86.6951

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 550]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8919

[RMS 557]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23213

[POZYCJA]
id=542
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0407-0500	 231	0407-05	00	1
na=Obrzeża betonowe na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=127.09
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=69.71	1	13.05+13.28+1.30+8.90+0.50+0.70+2.50+3.60+9.60+0.40+1.30+13.28+1.30		
wo=57.38	1	13.28+1.30+0.40+14.90+1.50+12.10+13.90		

[RMS 3]
nz=0.2771	0	0.2771
np=0
wa=0
wb=0
il=35.21664

[RMS 162]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.699

[RMS 171]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.20334

[RMS 183]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=129.6318

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=543
pd=IGM Warszawa	KNR	231 0115-0100	 231	0115-01	00	1
na=Podbudowy z kruszywa naturalnego, jednowarstwowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=32.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.09

[PRZEDMIAR]
wo=32.7	1	(13.05+13.28+1.30+8.90+2.50+3.60+9.60+1.30+13.28+1.30+14.90+12.10+13.90)*0.30		

[RMS 3]
nz=0.1826	0	0.1826
np=0
wa=0
wb=0
il=5.97102

[RMS 120]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=49.05

[RMS 159]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03394

[RMS 162]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.10137

[RMS 167]
nz=0.1573	0	0.1573
np=1
wa=0
wb=0
il=5.14371

[RMS 226]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01635

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=646
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1211-0500	 202	1211-05	00	1
na=Kraty stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=17.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=17.33	1	7.84*2.21		

[RMS 3]
nz=2.9573	0	2.9573
np=0
wa=0
wb=0
il=51.25001

[RMS 88]
nz=16.6	0	16.6
np=1
wa=0
wb=0
il=287.678

[RMS 126]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76252

[RMS 128]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81451

[RMS 214]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06932

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0121	0	0.0121
np=1
wa=0
wb=0
il=0.20969

[POZYCJA]
id=647
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1219-0800	 202	1219-08	00	1
na=Uchwyty do flag
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 3]
nz=0.7437	0	0.7437
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2311

[RMS 116]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 129]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 214]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[POZYCJA]
id=648
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1219-0700	 202	1219-07	00	1
na=Skrobaczki do obuwia, z osadzeniem i pomalowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3]
nz=0.9315	0	0.9315
np=0
wa=0
wb=0
il=1.863

[RMS 118]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 129]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 214]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=649
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	401 0322-0600	 401	0322-06	00	1
na=Montaż wycieraczek do butów
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3]
nz=3.21	0	3.21
np=0
wa=0
wb=0
il=6.42

[RMS 117]
nz=39	0	39
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 163]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 170]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=650
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1207-0300	 202	1207-03	00	1
na=Balustrady schodowe zprętów prostych z ustawieniem i zmontowaniem - wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=19.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	(0.50+9.30*2)		

[RMS 3]
nz=2.31	0	2.31
np=0
wa=0
wb=0
il=44.121

[RMS 87]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=267.4

[RMS 97]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.146

[RMS 125]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 127]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 213]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.191

[RMS 591]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=11.842

[POZYCJA]
id=651
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	202 1207-0500	 202	1207-05	00	1
na=Balustrady schodów i pochylni ze stali kształtowej, z ustawieniem i zmontowaniem - wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=24.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST.13

[PRZEDMIAR]
wo=24.36	1	(1.31+2.16+1.25)*2+(4.37+4.51+3.23+2.81)		

[RMS 3]
nz=2.95	0	2.95
np=0
wa=0
wb=0
il=71.862

[RMS 87]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=487.2

[RMS 97]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4616

[RMS 125]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9488

[RMS 127]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9488

[RMS 213]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02436

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 557]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2436

[RMS 590]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9496

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=658
nu=2
cpv=45231110-9
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=659
pd=	KNR	2-01 0217-01	2-01	0217-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=52.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=52.65	1	52.65		

[RMS 1]
nz=0.1256	0	0.1256
np=0
wa=0
wb=0
il=6.61284

[RMS 537]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0
il=3.10635

[POZYCJA]
id=660
pd= 		4 1708-02 z.sz.		  4 1708-02 z.sz.		0
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 90 mm (nakłady na 1 m przyłącza) - długość przyłącza ponad 15.0 do 50.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=12.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=12.35	1	12.35		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.200000*0.950000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3465

[RMS 291]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7205

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 565]
nz=0.136	0	0.170000*0.800000
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6796

[POZYCJA]
id=661
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
na=Obsypanie rurociągu piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=5.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.74	1	5.74		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=0
wb=0
il=10.4468

[RMS 166]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0028

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8458

[POZYCJA]
id=662
pd=	KSNR	1 03 9-01	1 03	9-01		1
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=46.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=46.91	1	46.91		

[RMS 1]
nz=0.944	0	0.944
np=0
wa=0
wb=0
il=44.28304

[POZYCJA]
id=663
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0309-02	2-28	0309-02		1
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.96	0	3.96
np=0
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 459]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 467]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 596]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 565]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.113

[POZYCJA]
id=664
pd=	KNNR	4 14 6-01	4 14	6-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 1,6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=26.2	0	26.2
np=0
wa=0
wb=0
il=26.2

[RMS 160]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 198]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 284]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 396]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 551]
nz=8.41	0	8.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.41

[RMS 561]
nz=6.19	0	6.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.19

[POZYCJA]
id=665
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04	2-15	0140-04		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=0
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 350]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 400]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej do części edukacyjnej budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=3
cpv=45231300-8
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=674
pd=	KNR	2-01 0217-01	2-01	0217-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=136.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=136.5	1	136.5		

[RMS 1]
nz=0.1256	0	0.1256
np=0
wa=0
wb=0
il=17.1444

[RMS 537]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0535

[POZYCJA]
id=675
pd=	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=8.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8.5		

[RMS 1]
nz=0.346665	0	0.363000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.94669

[RMS 165]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5555

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=676
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=0
wa=0
wb=0
il=13.8

[RMS 290]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.332

[POZYCJA]
id=677
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0309-01	2-18	0309-01		1
na=Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=0
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 98]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 267]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 596]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 548]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 552]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 576]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 578]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 593]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=678
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
na=Obsypanie rurociągu piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=12.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	12.6		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=0
wb=0
il=22.932

[RMS 166]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=15.372

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=8.442

[POZYCJA]
id=679
pd=	KSNR	1 03 9-01	1 03	9-01		1
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=115.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=115.4	1	115.4		

[RMS 1]
nz=0.944	0	0.944
np=0
wa=0
wb=0
il=108.9376

[POZYCJA]
id=680
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01	2-18	0706-01		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=odc. -1	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=0
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 224]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 248]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 250]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 347]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=681
pd=	KNNR	4 14 7-01	4 14	7-01		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  - zamknięcie stożkiem betonowym fi 600
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.21	0	3.21
np=0
wa=0
wb=0
il=3.21

[RMS 166]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 397]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 399]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=691
nu=4
cpv=45231112-3
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=692
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43		

[RMS 1]
nz=0.481	0	0.481
np=0
wa=0
wb=0
il=20.683

[RMS 266]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=44.72

[RMS 424]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=17.63

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3655

[POZYCJA]
id=693
pd= 		2-15 0403-04 z.		  2-15 0403-04 z.		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.6171	0	0.561000*1.100000
np=0
wa=0
wb=0
il=8.0223

[RMS 254]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=13.39

[RMS 428]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=5.07

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.01826	0	0.016600*1.100000
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23738

[POZYCJA]
id=694
pd= 		2-15 0403-07 z.		  2-15 0403-07 z.		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.7326	0	0.666000*1.100000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.663

[RMS 255]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 276]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 431]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.04026	0	0.036600*1.100000
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2013

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0.61
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.61	1	0.61		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=0
wa=0
wb=0
il=8.052

[RMS 257]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0305

[RMS 274]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[RMS 359]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0183

[POZYCJA]
id=696
pd= 		2-02 1513-01 z.		  2-02 1513-01 z.		0
na=Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.32252	0	0.293200*1.100000
np=0
wa=0
wb=0
il=19.67372

[RMS 130]
nz=0.0487	0	0.0487
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9707

[RMS 133]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0923

[RMS 135]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6283

[RMS 245]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0313

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=0
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-04	2-15	0312-04		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=0
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=699
pd=	KNR	7-08 0903-01	7-08	0903-01		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=700
pd=	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		1
na=Moduł MD-2ZA
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=6.39	0	6.39
np=0
wa=0
wb=0
il=12.78

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 564]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=701
pd=	KNR	7-08 0402-02	7-08	0402-02		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=4.52	0	4.52
np=0
wa=0
wb=0
il=9.04

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 564]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie rozdzielni RB (od złącza do rozdzielni RB)
wa=0
kn=0	0	0
id=717
nu=5
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=718
pd= 		KNNR N005-07-01		  KNNR N005-07-01		0
na=Kopanie rowów dla kabli koparką łańcuchową w gruncie kat 3-4
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 543]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[POZYCJA]
id=719
pd= 		KNNR N005-07-06		  KNNR N005-07-06		0
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=47
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47		

[RMS 4]
nz=0.0126	0	0.0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5922

[RMS 161]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=2.632

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 581]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.376

[POZYCJA]
id=720
pd=MRRiB	KNNR	005 0726-1100	 005	0726-11	00	1
na=Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 2]
nz=3.65	0	3.65
np=0
wa=0
wb=0
il=14.6

[RMS 505]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 506]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd= 		KNNR N005-07-02		  KNNR N005-07-02		0
na=Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 536]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[POZYCJA]
id=722
pd= 		KNNR N005-07-05		  KNNR N005-07-05		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW fi 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=12
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 4]
nz=0.128	0	0.128
np=0
wa=0
wb=0
il=1.536

[RMS 486]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 545]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 558]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=723
pd= 		KNNR N005-13-02		  KNNR N005-13-02		0
na=Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=1.98	0	1.98
np=0
wa=0
wb=0
il=5.94

[POZYCJA]
id=724
pd=MRRiB	KNNR	005 0706-0200	 005	0706-02	00	1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85		

[RMS 2]
nz=0.0179	0	0.0179
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5215

[RMS 162]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=6.46

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 580]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.969

[POZYCJA]
id=725
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-0200	 005	0707-02	00	1
na=UKŁADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM  RĘCZNIE  4x (YAKY 1x50 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94		

[RMS 2]
nz=0.0646	0	0.0646
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0724

[RMS 68]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.034

[RMS 145]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=39.48

[RMS 506]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 519]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=97.76

[RMS 526]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.423

[RMS 557]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4006

[RMS 559]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.423

[RMS 582]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.423

[POZYCJA]
id=726
pd=MRRiB	KNNR	005 0707-0300	 005	0707-03	00	1
na=UKŁADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM  RĘCZNIE  4x (YAKY 1x120 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=124
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124		

[RMS 2]
nz=0.107	0	0.107
np=0
wa=0
wb=0
il=13.268

[RMS 68]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.612

[RMS 145]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=52.08

[RMS 506]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 520]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=128.96

[RMS 526]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.558

[RMS 557]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8476

[RMS 559]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.558

[RMS 582]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.558

[POZYCJA]
id=727
pd=MRRiB	KNNR	005 0705-0100	 005	0705-01	00	1
na=Ułożenie rur ochronnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 2]
nz=0.128	0	0.128
np=0
wa=0
wb=0
il=1.536

[RMS 296]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 557]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=728
pd=MRRiB	KNNR	005 0201-1300	 005	0201-13	00	1
na=UKŁADANIE KABLA 4x (YAKY 1x50 mm2) W RURACH OCHRONNYCH
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 2]
nz=0.0809	0	0.0809
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4854

[RMS 519]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=729
pd=MRRiB	KNNR	005 0201-1300	 005	0201-13	00	1
na=UKŁADANIE KABLA 4x (YAKY 1x120 mm2) W RURACH OCHRONNYCH
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 2]
nz=0.0809	0	0.0809
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4854

[RMS 520]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=730
pd=MRRiB	KNNR	005 0705-0200	 005	0705-02	00	1
na=UKŁADANIE RURY STALOWEJ 100 mm (POD JEZDNIĄ WJAZDU GŁÓWNEGO
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 2]
nz=0.227	0	0.227
np=0
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 256]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 546]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 557]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[POZYCJA]
id=731
pd=MRRiB	KNNR	005 0201-1300	 005	0201-13	00	1
na=UKŁADANIE KABLA 4x (YAKY 1x50 mm2) W RURACH OCHRONNYCH STALOWYCH
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 2]
nz=0.0809	0	0.0809
np=0
wa=0
wb=0
il=0.809

[RMS 519]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=732
pd=MRRiB	KNNR	005 0201-1300	 005	0201-13	00	1
na=UKŁADANIE KABLA 4x (YAKY 1x120 mm2) W RURACH OCHRONNYCH STALOWYCH
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 2]
nz=0.0809	0	0.0809
np=0
wa=0
wb=0
il=0.809

[RMS 520]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice 
wa=0
kn=0	0	0
id=733
nu=6
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=734
pd= 		KNNR N005-04-05		  KNNR N005-04-05		0
na=Montaż rozdzielni RB
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=3.33	0	3.33
np=0
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=735
pd= 		KNNR N005-04-05		  KNNR N005-04-05		0
na=Montaż rozdzielni RB1
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=3.33	0	3.33
np=0
wa=0
wb=0
il=3.33

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=736
pd= 		KNNR N005-04-04		  KNNR N005-04-04		0
na=Montaż rozdzielni RTB
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=3.48	0	3.48
np=0
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 499]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=737
pd= 		KNNR N005-04-04		  KNNR N005-04-04		0
na=Montaż rozdzielni RK-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=3.48	0	3.48
np=0
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 497]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=738
pd= 		KNNR N005-04-04		  KNNR N005-04-04		0
na=Montaż rozdzielni RK-2
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=3.48	0	3.48
np=0
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=739
pd= 		KNNR N005-04-04		  KNNR N005-04-04		0
na=Montaż rozdzielni RS-ośw
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=2.99	0	2.99
np=0
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=740
pd=						0
na=MONTAŻ KABLOWEJ SZAFKI ROZDZIELCZEJ KSR Z KOMPLETYM WYPOSAŻENIEM NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=								
prn=2
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=Montaż oświetlena wewnętrznego
wa=0
kn=0	0	0
id=741
nu=7
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=742
pd= 		KNNR N005-05-01		  KNNR N005-05-01		0
na=Montaż oprawy świetlówkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=743
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy DK226X EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=37
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=31.82

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=744
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy DK226X EVG CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=18
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=15.48

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy DW218 EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=104
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=89.44

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=747
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy DW218 EVG CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=20
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=17.2

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=748
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy 236 EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=749
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy 236 EVG CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=3
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy PF100 lip EVG oświetlenie na zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=6
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=5.16

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=751
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż oprawy
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.86	0	0.86
np=0
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=752
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej K418DOR EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=69
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69		

[RMS 4]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=48.3

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=69

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=753
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej KP255 EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=7
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 4]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=754
pd= 		KNNR N005-05-03		  KNNR N005-05-03		0
na=Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej KP255 EVG CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=2
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd= 		KNNR N005-05-01		  KNNR N005-05-01		0
na=Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej CO1 258 EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=19
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=19.57

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=761
pd= 		KNNR N005-05-01		  KNNR N005-05-01		0
na=Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej CO1 258 EVG CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd= 		KNNR N005-05-01		  KNNR N005-05-01		0
na=Montaż oprawy świetlówkowej zawieszanej CO1 158 EVG
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=763
pd= 		KNNR N005-05-02		  KNNR N005-05-02		0
na=Montaż oprawy 1 CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=18
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 4]
nz=0.62	0	0.62
np=0
wa=0
wb=0
il=11.16

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd= 		KNNR N005-05-02		  KNNR N005-05-02		0
na=Montaż oprawy 2 CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=5
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 4]
nz=0.62	0	0.62
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=765
pd= 		KNNR N005-05-02		  KNNR N005-05-02		0
na=Montaż oprawy L CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=14
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 4]
nz=0.62	0	0.62
np=0
wa=0
wb=0
il=8.68

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=766
pd= 		KNNR N005-05-02		  KNNR N005-05-02		0
na=Montaż oprawy pf100lip CTI2 (moduł w osobnej puszcze) wyjścia zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 4]
nz=0.62	0	0.62
np=0
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=767
pd= 		KNNR N005-04-06		  KNNR N005-04-06		0
na=Montaż aparatu elektrycznego JS CTI2
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Montaż instalacji elektrycznej
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=8
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=769
pd= 		KNNR N005-12-07		  KNNR N005-12-07		0
na=Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=150
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 4]
nz=0.269	0	0.269
np=0
wa=0
wb=0
il=40.35

[POZYCJA]
id=770
pd= 		KNNR N005-12-07		  KNNR N005-12-07		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=200
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.0798	0	0.0798
np=0
wa=0
wb=0
il=15.96

[POZYCJA]
id=771
pd= 		KNNR N005-03-02		  KNNR N005-03-02		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=170
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[RMS 4]
nz=0.084	0	0.084
np=0
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 481]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=173.4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=772
pd= 		KNNR N005-03-03		  KNNR N005-03-03		0
na=Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 4]
nz=0.459	0	0.459
np=0
wa=0
wb=0
il=22.95

[RMS 487]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=773
pd= 		KNNR N005-03-03		  KNNR N005-03-03		0
na=Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 4]
nz=0.504	0	0.504
np=0
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 488]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=774
pd= 		KNNR N005-03-06		  KNNR N005-03-06		0
na=Łącznik 1-bieg w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=41
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=6.478

[RMS 474]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.82

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd= 		KNNR N005-03-06		  KNNR N005-03-06		0
na=Łącznik schodowy w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.316

[RMS 475]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=776
pd= 		KNNR N005-03-06		  KNNR N005-03-06		0
na=Łącznik przycisk w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=43
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=6.794

[RMS 477]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=43.86

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=777
pd= 		KNNR N005-03-06		  KNNR N005-03-06		0
na=Łącznik przycisk w puszce instalacyjnej - sygnalizacja dzwonkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 476]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo wtyczk końcowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=51
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 4]
nz=0.179	0	0.179
np=0
wa=0
wb=0
il=9.129

[RMS 479]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=52.02

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=779
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 4]
nz=0.263	0	0.263
np=0
wa=0
wb=0
il=8.416

[RMS 478]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo wtyczkowe metalowe 3-bieg 63A/16 mm2 przykręcane
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=0.485	0	0.485
np=0
wa=0
wb=0
il=1.455

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=781
pd= 		KNNR N005-04-06		  KNNR N005-04-06		0
na=Montaż aparatu czujnik ruchu 180 stopni do współpracy z świetlówkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 4]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=782
pd= 		KNNR N005-11-05		  KNNR N005-11-05		0
na=Korytka szer 200 mm przykręcane do otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=200
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.189	0	0.189
np=0
wa=0
wb=0
il=37.8

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=783
pd= 		KNNR N005-11-05		  KNNR N005-11-05		0
na=Korytka szer do 150 mm przykręcane do otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=200
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.189	0	0.189
np=0
wa=0
wb=0
il=37.8

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=200

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=784
pd= 		KNNR N005-11-05		  KNNR N005-11-05		0
na=Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=100
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=15.8

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 527]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd= 		KNNR N005-11-05		  KNNR N005-11-05		0
na=Korytka szer 50 mm przykręcane do otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=100
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 4]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=15.8

[RMS 531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=786
pd= 		KNNR N005-01-02		  KNNR N005-01-02		0
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=900
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900		

[RMS 4]
nz=0.084	0	0.084
np=0
wa=0
wb=0
il=75.6

[RMS 485]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=787
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=3800
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	3800		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=154.28

[RMS 516]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3952

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=788
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=850
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=34.51

[RMS 513]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=884

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=789
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=4200
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4200	1	4200		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=170.52

[RMS 517]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4368

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=790
pd= 		KNNR N005-07-16		  KNNR N005-07-16		0
na=Układanie kabla YKY 5x25 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych zasilanie RB1 i RTB
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=150
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 4]
nz=0.204	0	0.204
np=0
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 524]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 545]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 558]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 560]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 583]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=791
pd= 		KNNR N005-07-16		  KNNR N005-07-16		0
na=Układanie kabla YKY 5x10 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=65
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65		

[RMS 4]
nz=0.155	0	0.155
np=0
wa=0
wb=0
il=10.075

[RMS 522]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 545]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 558]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4355

[RMS 560]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[RMS 583]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.286

[POZYCJA]
id=792
pd= 		KNNR N005-07-16		  KNNR N005-07-16		0
na=Układanie kabla YKY 5x16 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych centrala wentylacyjna dach
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=60
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 4]
nz=0.204	0	0.204
np=0
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 523]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 545]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 558]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 560]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 583]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[POZYCJA]
id=793
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=350
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350		

[RMS 4]
nz=0.0457	0	0.0457
np=0
wa=0
wb=0
il=15.995

[RMS 514]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=794
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=180
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180		

[RMS 4]
nz=0.0555	0	0.0555
np=0
wa=0
wb=0
il=9.99

[RMS 515]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=795
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=120
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120		

[RMS 4]
nz=0.0555	0	0.0555
np=0
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 521]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=796
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 2x4,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=40
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 4]
nz=0.0457	0	0.0457
np=0
wa=0
wb=0
il=1.828

[RMS 511]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=797
pd= 		KNNR N005-12-04		  KNNR N005-12-04		0
na=Montaż końcówek kablowych K 2,5 mm2 przez zaciskanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=200
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 502]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=206

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=798
pd= 		KNNR N005-12-04		  KNNR N005-12-04		0
na=Montaż końcówek kablowych K 1,5 mm2 przez zaciskanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=200
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 501]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=206

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=799
pd= 		KNNR N005-12-04		  KNNR N005-12-04		0
na=Montaż końcówek kablowych K 6 mm2 przez zaciskanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 4]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 503]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=51.5

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=800
pd= 		KNNR N005-12-04		  KNNR N005-12-04		0
na=Montaż końcówek kablowych K 10 mm2 przez zaciskanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 4]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 504]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=801
pd= 		KNNR N005-12-04		  KNNR N005-12-04		0
na=Montaż końcówek kablowych 2KA 16 mm2 przez zaciskanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 4]
nz=0.0809	0	0.0809
np=0
wa=0
wb=0
il=0.809

[RMS 500]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=802
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód do podłączenia przycisków PPOŻ
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=150
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=6.09

[RMS 510]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=803
pd= 		KNNR N005-03-07		  KNNR N005-03-07		0
na=Montaż przycisków PPOŻ
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 4]
nz=0.231	0	0.231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=804
pd= 		KNNR N005-04-06		  KNNR N005-04-06		0
na=Montaż dzwonka szkolnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 4]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=805
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód magistrali sygnałowej systemu CTI2 (połączenie opraw awaryjnych)
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=600
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=24.36

[RMS 509]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=624

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja alarmowa
wa=0
kn=0	0	0
id=806
nu=9
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=811
pd= 		KNR Z531-02-01-		  KNR Z531-02-01-		0
na=Montaż czujki ruchu - pasywnej podczerwieni
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 4]
nz=1.87	0	1.87
np=0
wa=0
wb=0
il=65.45

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[POZYCJA]
id=812
pd= 		KNR Z531-02-03-		  KNR Z531-02-03-		0
na=Montaż kontaktronowej powierzchniowej czujki otwarcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 4]
nz=1.14	0	1.14
np=0
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=813
pd= 		KNR Z531-02-07-		  KNR Z531-02-07-		0
na=Montaż wewnętrznej bariery aktywnej podczerwieni, nadajnik/odbiornik
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 4]
nz=1.85	0	1.85
np=0
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=814
pd= 		KNR Z531-01-08-		  KNR Z531-01-08-		0
na=Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=7.36	0	7.36
np=0
wa=0
wb=0
il=14.72

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=815
pd= 		KNR Z531-01-12-		  KNR Z531-01-12-		0
na=Montaż zasilacza do 12 V DC o mocy do 40 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 4]
nz=3.77	0	3.77
np=0
wa=0
wb=0
il=7.54

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=816
pd= 		KNR Z531-01-09-		  KNR Z531-01-09-		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10 Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=0.75	0	0.75
np=0
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=817
pd= 		KNR Z531-01-14-		  KNR Z531-01-14-		0
na=Montaż obudowy o wielkości HE do 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.616	0	0.616
np=0
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=818
pd= 		KNR Z531-01-14-		  KNR Z531-01-14-		0
na=Montaż obudowy o wielkości HE do 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 4]
nz=0.108	0	0.108
np=0
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=819
pd= 		KNR Z531-01-15-		  KNR Z531-01-15-		0
na=Montaż interfejsu cyfrowego sygnalizującego wykorzystującego sieć telefoniczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=18.72	0	18.72
np=0
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=820
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód YTDY 8x0.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=4500
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4500	1	4500		

[RMS 4]
nz=0.0735	0	0.0735
np=0
wa=0
wb=0
il=330.75

[RMS 525]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4680

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=821
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=200
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 517]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=822
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Przewód Kabel do zasilania ekspanderów wejść Typ: OMYp 2x1,5mm2 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1000
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=40.6

[RMS 512]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1040

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=825
pd= 		KNR Z531-06-02-		  KNR Z531-06-02-		0
na=Sprawdzenie, uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=5.92	0	5.92
np=0
wa=0
wb=0
il=5.92

[POZYCJA]
id=826
pd= 		KNR Z531-06-02-		  KNR Z531-06-02-		0
na=Sprawdzenie, uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, za każdy element ponad 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=45
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=7.65

[POZYCJA]
id=827
pd= 		KNR Z531-06-04-		  KNR Z531-06-04-		0
na=Testowanie systemu alarmowego - o 96 elementach liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=22.9	0	22.9
np=0
wa=0
wb=0
il=22.9

[POZYCJA]
id=828
pd= 		KNR Z531-06-03-		  KNR Z531-06-03-		0
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - o 128 adresach
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=86.91	0	86.91
np=0
wa=0
wb=0
il=86.91

[RMS 594]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[ELEMENT 1]
na=Instalacja teletechniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=829
nu=10
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=840
pd= 		KNR 506-07-02-0		  KNR 506-07-02-0		0
na=Podłączenie kabla SPC-40
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=540
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540		

[RMS 4]
nz=0.2101	0	0.220000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=113.454

[RMS 50]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=561.6

[RMS 595]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=841
pd= 		KNNR N005-03-03		  KNNR N005-03-03		0
na=Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewód 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=51
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 4]
nz=0.504	0	0.504
np=0
wa=0
wb=0
il=25.704

[RMS 488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=850
pd= 		KNNR N005-03-02		  KNNR N005-03-02		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pięciokrotna
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 4]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 482]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=851
pd= 		KNNR N005-03-02		  KNNR N005-03-02		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 poczwórna
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=0.109	0	0.109
np=0
wa=0
wb=0
il=0.327

[RMS 483]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=852
pd= 		KNNR N005-03-02		  KNNR N005-03-02		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 potrójna
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 4]
nz=0.109	0	0.109
np=0
wa=0
wb=0
il=1.199

[RMS 483]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=853
pd= 		KNNR N005-03-02		  KNNR N005-03-02		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 podwójna
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.101	0	0.101
np=0
wa=0
wb=0
il=0.101

[RMS 483]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=854
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo teletechniczne kompletne K,RTV,tel,2xdata
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 4]
nz=0.252	0	0.252
np=0
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=855
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo teletechniczne kompletne K,tel,2xdata
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 4]
nz=0.252	0	0.252
np=0
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=856
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo teletechniczne kompletne K, 2xdata
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 4]
nz=0.252	0	0.252
np=0
wa=0
wb=0
il=2.772

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=857
pd= 		KNNR N005-03-08		  KNNR N005-03-08		0
na=Gniazdo teletechniczne kompletne K, data zasilanie AP - access point
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=0.252	0	0.252
np=0
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=858
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Kabel CAT-5e
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=800
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800		

[RMS 4]
nz=0.0609	0	0.0609
np=0
wa=0
wb=0
il=48.72

[RMS 61]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=832

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=859
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Kabel XzTKMXpwFtlx 15x4x0.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=100
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 4]
nz=0.0609	0	0.0609
np=0
wa=0
wb=0
il=6.09

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=KABEL KROS. CAT5e 0.5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=24
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 4]
nz=0.0609	0	0.0609
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4616

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=866
pd= 		KNNR N005-02-09		  KNNR N005-02-09		0
na=Kabel KABEL KONCENTRYCZNY HFEK-75-1.02/4.6/100
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=600
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 4]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=24.36

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=600

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=867
nu=11
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=868
pd= 		KNNR N005-06-05		  KNNR N005-06-05		0
na=Montaż uziomu fundamentowego sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=470
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=470	1	470		

[RMS 4]
nz=1.45	0	1.45
np=0
wa=0
wb=0
il=681.5

[RMS 490]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2

[RMS 495]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2

[RMS 532]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=488.8

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd= 		KNNR N005-06-01		  KNNR N005-06-01		0
na=Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=760
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760		

[RMS 4]
nz=0.244	0	0.244
np=0
wa=0
wb=0
il=185.44

[RMS 491]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=767.6

[RMS 494]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 533]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=790.4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 592]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=25.84

[POZYCJA]
id=870
pd= 		KNNR N005-06-15		  KNNR N005-06-15		0
na=Iglica typu IO-2,5 na dachu z kotwami
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 4]
nz=2.16	0	2.16
np=0
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 489]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=871
pd= 		KNNR N005-06-01		  KNNR N005-06-01		0
na=Przewody odgromowe pionowe naprężne z prętów stalowych OC w rurkach pod tynkiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=120
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120		

[RMS 4]
nz=0.418	0	0.418
np=0
wa=0
wb=0
il=50.16

[RMS 484]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 492]
nz=0.0808	0	0.0808
np=1
wa=0
wb=0
il=9.696

[RMS 493]
nz=0.0909	0	0.0909
np=1
wa=0
wb=0
il=10.908

[RMS 494]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 533]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 595]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=872
pd= 		KNNR N005-13-04		  KNNR N005-13-04		0
na=Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 4]
nz=1.24	0	1.24
np=0
wa=0
wb=0
il=6.2

[POZYCJA]
id=873
pd= 		KNNR N005-13-04		  KNNR N005-13-04		0
na=Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 4]
nz=1.26	0	1.26
np=0
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=874
pd=						0
na=MONTAŻ SZYN UZIEMIAJĄCYCH
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=248
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=								
prn=2
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[POZYCJA]
id=875
pd=MRRiB	KNNR	005 0201-0500	 005	0201-05	00	1
na=UKŁADANIE PRZEWODU LgY-16 mm2  W RURCE RL
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 2]
nz=0.032	0	0.032
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 508]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=876
pd=						0
na=WYKONANIE POŁĄCZEŃ Z RYNNAMI
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=250
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=								
prn=2
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=877
pd=						0
na=MONTAŻ ZŁĄCZY PROBIERCZYCH ZP W PUSZKACH ODGROMOWYCH GŁĘBOKICH WTYNKOWYCH
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=251
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=								
prn=2
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[POZYCJA]
id=879
pd=MRRiB	KNNR	005 0204-0300	 005	0204-03	00	1
na=MONTAŻ PRZEWODU YDY 4X1,5 mm2  W TYNKU
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 2]
nz=0.0693	0	0.0693
np=0
wa=0
wb=0
il=5.544

[RMS 518]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=880
pd=						0
na=MONTAŻ URZĄDZEŃ
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=253
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	0
wn=								
prn=2
cjw=0	PLN	0
wcn=1	1	0	0	0	0	0	0
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych
wa=0
kn=0	0	0
id=881
nu=12
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=882
pd= 		KNNR N005-13-05		  KNNR N005-13-05		0
na=Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 4]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0
il=7.59

[POZYCJA]
id=883
pd= 		KNNR N005-13-01		  KNNR N005-13-01		0
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=107
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107		

[RMS 4]
nz=1.3	0	1.3
np=0
wa=0
wb=0
il=139.1

[POZYCJA]
id=884
pd= 		KNNR N005-13-01		  KNNR N005-13-01		0
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 4]
nz=1.76	0	1.76
np=0
wa=0
wb=0
il=19.36

[POZYCJA]
id=885
pd= 		KNNR N005-13-03		  KNNR N005-13-03		0
na=Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=107
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107		

[RMS 4]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=67.41

[POZYCJA]
id=886
pd= 		KNNR N005-13-03		  KNNR N005-13-03		0
na=Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 4]
nz=0.83	0	0.83
np=0
wa=0
wb=0
il=9.13

[POZYCJA]
id=887
pd= 		KNNR N005-13-02		  KNNR N005-13-02		0
na=Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=ST - r. elktryczne

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 4]
nz=1.98	0	1.98
np=0
wa=0
wb=0
il=9.9

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja wewnętrzna - część dydaktyczna
wa=0
kn=0	0	0
id=888
nu=13
cpv=45231300-8
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=889
pd=	KNR-W	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=39.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=39.58	1	39.58		

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=0
wa=0
wb=0
il=78.7642

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 1]
nz=0.313	0	0.313
np=0
wa=0
wb=0
il=15.963

[RMS 289]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=47.43

[RMS 306]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=22.95

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[POZYCJA]
id=891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=58.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=58.95	1	58.95		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=0
wa=0
wb=0
il=14.91435

[RMS 288]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=56.592

[RMS 305]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=30.654

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58361

[POZYCJA]
id=892
pd=	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 1]
nz=0.285545	0	0.299000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=8.28095

[RMS 309]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=23.374

[RMS 310]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=4.437

[RMS 324]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[RMS 465]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=36.25

[RMS 596]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[POZYCJA]
id=893
pd=	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96		

[RMS 1]
nz=0.20628	0	0.216000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=19.80288

[RMS 308]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=80.256

[RMS 311]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=14.688

[RMS 323]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=80.64

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 464]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=134.4

[RMS 596]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[POZYCJA]
id=894
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
na=Obsypanie rurociągu piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=5.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=5.28	1	5.28		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6096

[RMS 166]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4416

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 541]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5376

[POZYCJA]
id=895
pd=	KSNR	1 03 9-01	1 03	9-01		1
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=17.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=17.59	1	17.59		

[RMS 1]
nz=0.944	0	0.944
np=0
wa=0
wb=0
il=16.60496

[POZYCJA]
id=896
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01	2-18	0706-01		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=odc. -1	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=0
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 224]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 247]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 250]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 259]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 347]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=25
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0
il=14.025

[RMS 307]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=77.5

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=898
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=9
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=0
wa=0
wb=0
il=11.43

[RMS 304]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.9

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[POZYCJA]
id=899
pd=	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.39155	0	0.410000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1324

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 465]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 596]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=0
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 577]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=906
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=0
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=907
pd=	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
na=Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - 2-komorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.2347	0	2.340000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2347

[RMS 168]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.00006

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 468]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 469]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 596]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=909
pd=	KNR	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=0
wa=0
wb=0
il=77.22

[POZYCJA]
id=910
pd=	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=0
wa=0
wb=0
il=5.34

[POZYCJA]
id=911
pd=	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=912
pd=	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
na=Montaż studzienki schładzającej
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=27.1793	0	28.460000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=27.1793

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 199]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 596]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 547]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 575]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.93

[POZYCJA]
id=913
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Zawór napowietrzający fi 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodna i instalacja p.poż
wa=0
kn=0	0	0
id=940
nu=14
cpv=45231300-8
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=941
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-01	215 	600-01		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=205
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 1]
nz=0.283	0	0.283
np=0
wa=0
wb=0
il=58.015

[RMS 317]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=225.5

[RMS 331]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=118.9

[RMS 336]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=293.15

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.205

[POZYCJA]
id=942
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-02	215 	600-02		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85		

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=0
wa=0
wb=0
il=24.395

[RMS 318]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 334]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1

[RMS 342]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=106.25

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[POZYCJA]
id=943
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-03	215 	600-03		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115		

[RMS 1]
nz=0.348	0	0.348
np=0
wa=0
wb=0
il=40.02

[RMS 319]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=124.2

[RMS 332]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=70.15

[RMS 337]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=127.65

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=944
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-04	215 	600-04		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.347	0	0.347
np=0
wa=0
wb=0
il=7.634

[RMS 320]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 325]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=10.34

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0682

[POZYCJA]
id=945
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-05	215 	600-05		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.392	0	0.392
np=0
wa=0
wb=0
il=6.664

[RMS 321]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 326]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 339]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0816

[POZYCJA]
id=946
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-06	215 	600-06		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 63 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83		

[RMS 1]
nz=0.399	0	0.399
np=0
wa=0
wb=0
il=33.117

[RMS 322]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=89.64

[RMS 333]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=41.5

[RMS 343]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=49.8

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6225

[POZYCJA]
id=947
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-01	215 	600-01		1
na=Instalacja wodociągowa ciepła i cyrkulacyjna- rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=205
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 1]
nz=0.283	0	0.283
np=0
wa=0
wb=0
il=58.015

[RMS 312]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=225.5

[RMS 331]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=118.9

[RMS 336]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=293.15

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.205

[POZYCJA]
id=948
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-02	215 	600-02		1
na=Instalacja wodociągowa ciepła i cyrkulacyjna-- rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85		

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=0
wa=0
wb=0
il=24.395

[RMS 313]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 334]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1

[RMS 342]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=106.25

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.119

[POZYCJA]
id=949
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-03	215 	600-03		1
na=Instalacja wodociągowa ciepła i cyrkulacyjna-- rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115		

[RMS 1]
nz=0.348	0	0.348
np=0
wa=0
wb=0
il=40.02

[RMS 314]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=124.2

[RMS 332]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=70.15

[RMS 337]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=127.65

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=950
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-04	215 	600-04		1
na=Instalacja wodociągowa ciepła i cyrkulacyjna-- rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.347	0	0.347
np=0
wa=0
wb=0
il=7.634

[RMS 315]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 325]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=10.34

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0682

[POZYCJA]
id=951
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  600-05	215 	600-05		1
na=Instalacja wodociągowa ciepła i cyrkulacyjna- - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.392	0	0.392
np=0
wa=0
wb=0
il=6.664

[RMS 316]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 326]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 339]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 574]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0816

[POZYCJA]
id=952
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=209
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=209	1	209		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=0
wa=0
wb=0
il=32.4577

[RMS 441]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=229.9

[RMS 454]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1254

[RMS 456]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 457]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7138

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1881

[POZYCJA]
id=953
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=134
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=0
wa=0
wb=0
il=23.115

[RMS 442]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=147.4

[RMS 455]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=804

[RMS 456]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0248

[RMS 457]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4204

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2814

[POZYCJA]
id=954
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
na=Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=178
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	178		

[RMS 1]
nz=0.2243	0	0.2243
np=0
wa=0
wb=0
il=39.9254

[RMS 440]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=204.7

[RMS 453]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=890

[RMS 456]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0
il=25.009

[RMS 457]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3852

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.00365	0	0.00365
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6497

[POZYCJA]
id=955
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=41.756

[RMS 451]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=242

[RMS 453]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=1320

[RMS 456]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 457]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=5.104

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.682

[POZYCJA]
id=956
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=11.1724

[RMS 450]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=58.3

[RMS 453]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=318

[RMS 456]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9941

[RMS 457]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2243

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37365

[POZYCJA]
id=957
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03	2-15	0106-03		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=0
wa=0
wb=0
il=2.292

[RMS 261]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 277]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 426]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0774

[POZYCJA]
id=958
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06	2-15	0106-06		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 1]
nz=0.582	0	0.582
np=0
wa=0
wb=0
il=15.132

[RMS 265]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 281]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=12.22

[RMS 438]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6786

[POZYCJA]
id=959
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-07	2-15	0106-07		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=0
wa=0
wb=0
il=19.662

[RMS 262]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=29.58

[RMS 278]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=11.02

[RMS 432]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9454

[POZYCJA]
id=960
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-08	2-15	0106-08		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=0
wa=0
wb=0
il=46.4

[RMS 263]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=59.16

[RMS 279]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=24.94

[RMS 433]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4998

[POZYCJA]
id=961
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  500-01	215 	500-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=58
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=0
wa=0
wb=0
il=22.04

[RMS 331]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=252.88

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=962
pd=Zeszyt WACETOB	S	215  500-06	215 	500-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=0
wa=0
wb=0
il=16.95

[RMS 331]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=32.7

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 596]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=963
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=0
wa=0
wb=0
il=2.216

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=964
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=0
wa=0
wb=0
il=1.348

[RMS 299]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=965
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=0.399	0	0.399
np=0
wa=0
wb=0
il=3.591

[RMS 300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=966
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 301]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[POZYCJA]
id=967
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.536	0	0.536
np=0
wa=0
wb=0
il=1.072

[RMS 302]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.034

[POZYCJA]
id=968
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1150	1	1150		

[RMS 1]
nz=0.113	0	0.113
np=0
wa=0
wb=0
il=129.95

[RMS 287]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 303]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 346]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 356]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.115

[POZYCJA]
id=969
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=1150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1150	1	1150		

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=0
wa=0
wb=0
il=63.94

[POZYCJA]
id=970
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm- zawory regulacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=0
wa=0
wb=0
il=5.06

[RMS 298]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[POZYCJA]
id=972
pd=	KNR	2-15 0120-01	2-15	0120-01		1
na=Szafki hydrantowe naścienne HP 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.0696	0	1.120000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=5.348

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 596]
nz=0.7	0	0.7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 566]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja cz. edukacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=973
nu=15
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=974
pd=	KNR	2-17 0123-04	2-17	0123-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=101.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=101.61	1	101.61		

[RMS 1]
nz=1.15555	0	1.210000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=117.41544

[RMS 405]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=62.9982

[RMS 407]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6601

[RMS 417]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.322

[RMS 420]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=100.5939

[RMS 458]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4347

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2254

[POZYCJA]
id=975
pd=	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=32.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=32.03	1	32.03		

[RMS 1]
nz=1.4898	0	1.560000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=47.71829

[RMS 405]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8586

[RMS 407]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1323

[RMS 417]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0075

[RMS 420]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5608

[RMS 458]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2105

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5624

[POZYCJA]
id=976
pd=	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=60.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=60.16	1	60.16		

[RMS 1]
nz=1.97685	0	2.070000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=118.9273

[RMS 404]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2992

[RMS 406]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6656

[RMS 418]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6656

[RMS 419]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=151.0016

[RMS 458]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6736

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4144

[POZYCJA]
id=977
pd=	KNR	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=12.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12.87	1	12.87		

[RMS 1]
nz=2.83635	0	2.970000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=36.50382

[RMS 403]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9794

[RMS 406]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2767

[RMS 418]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6821

[RMS 419]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0
il=82.4967

[RMS 458]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3758

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.287

[POZYCJA]
id=978
pd=	KNR	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
na=Elastyczne przewody typu Flex
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=10.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10.3		

[RMS 1]
nz=2.35885	0	2.470000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=24.29615

[RMS 402]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=7.622

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 565]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.927

[POZYCJA]
id=979
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0303-11	0-34	0303-11		1
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych wełną mineralną o  gr. 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=226
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=226	1	226		

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=0
wa=0
wb=0
il=108.48

[RMS 452]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=259.9

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.39

[POZYCJA]
id=980
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 1]
nz=1.82405	0	1.910000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=62.0177

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 458]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=12.92

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=981
pd=	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Skrzynka montażowa z przepustnicą do anemostatu
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 1]
nz=2.1774	0	2.280000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=74.0316

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 458]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[POZYCJA]
id=982
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wywiewny NK-100
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.96455	0	1.010000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=6.75185

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 458]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=983
pd=	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Wentylator 300 Plus
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.1774	0	2.280000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=4.3548

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 458]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=984
pd=	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Wentylator 300
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.1774	0	2.280000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1774

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 458]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=985
pd=	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
na=Wentylator  200
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.1774	0	2.280000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1774

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 458]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=988
pd=	KNR	2-17 0149-04	2-17	0149-04		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm,w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=6.8569	0	7.180000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=27.4276

[RMS 111]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=66.56

[RMS 416]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 420]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 458]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=989
pd=	KNR	2-17 0144-03	2-17	0144-03		1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.5662	0	1.640000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1324

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 420]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 458]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=990
pd=	KNR	2-17 0144-03	2-17	0144-03		1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.5662	0	1.640000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1324

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 420]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 458]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=991
pd=	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=3.2852	0	3.440000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=13.1408

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 419]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 460]
nz=8.51	0	8.51
np=1
wa=0
wb=0
il=34.04

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=992
pd=	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=1.02185	0	1.070000*0.955000
np=0
wa=0
wb=0
il=4.0874

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 419]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 460]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.- część edukacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1018
nu=16
cpv=45331100-7
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=1019
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0
il=20.13

[RMS 292]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=67.1

[RMS 327]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=35.38

[RMS 437]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=87.23

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0976

[POZYCJA]
id=1020
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=223
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	223		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0
il=73.59

[RMS 293]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=245.3

[RMS 328]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=129.34

[RMS 437]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=318.89

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3568

[POZYCJA]
id=1021
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 1]
nz=0.352	0	0.352
np=0
wa=0
wb=0
il=13.024

[RMS 294]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=39.96

[RMS 329]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=24.42

[RMS 437]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=46.25

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0666

[POZYCJA]
id=1022
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03	2-15	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=0
wa=0
wb=0
il=7.64

[RMS 295]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6

[RMS 330]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 437]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=1023
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 22/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=0
wa=0
wb=0
il=11.5778

[RMS 444]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=67.1

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15555

[POZYCJA]
id=1024
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 28/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=223
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	223		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=47.0084

[RMS 445]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=245.3

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=1.30455

[POZYCJA]
id=1025
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 35/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=7.7996

[RMS 446]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21645

[POZYCJA]
id=1026
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 42/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=4.216

[RMS 447]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=1027
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=0
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=1028
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=0
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=1029
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=0
wa=0
wb=0
il=16.92

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=1030
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=0
wa=0
wb=0
il=15.04

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[POZYCJA]
id=1031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1032
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=0
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=1033
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-08	2-15	0418-08		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.01	0	3.01
np=0
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[POZYCJA]
id=1034
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=5.72

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 563]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=1035
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=26
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=0
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 388]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1036
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=7.01	0	7.01
np=0
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 293]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 328]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 344]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 372]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=1037
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=341
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=341	1	341		

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=0
wa=0
wb=0
il=32.0881

[POZYCJA]
id=1038
pd=	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=26
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=0
wa=0
wb=0
il=9.282

[POZYCJA]
id=1039
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór termostatyczny kątowy V2000 z wkładką
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=0
wa=0
wb=0
il=7.696

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 571]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[POZYCJA]
id=1040
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm MSV-I
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=0
wa=0
wb=0
il=8.825

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.125

[POZYCJA]
id=1041
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm Filtr siatkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=0
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=2.216

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 572]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=1043
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=0
wa=0
wb=0
il=3.288

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=1044
pd=	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 1]
nz=0.525	0	0.525
np=0
wa=0
wb=0
il=14.175

[RMS 272]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=27.81

[RMS 425]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.53

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 573]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3483

[POZYCJA]
id=1045
pd=	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0
il=21.318

[RMS 273]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=39.14

[RMS 427]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=14.82

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 573]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6308

[POZYCJA]
id=1046
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.589	0	0.589
np=0
wa=0
wb=0
il=2.356

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 430]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 554]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0784

[POZYCJA]
id=1047
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 28/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6916

[RMS 445]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15795

[POZYCJA]
id=1048
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 35/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=8.0104

[RMS 446]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2223

[POZYCJA]
id=1049
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 42/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8432

[RMS 447]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0234

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia gazowa - część edukacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1097
nu=17
cpv=45331100-7
wn=								

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie R
wa=66	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie S
wa=66	1	0
op=0	0
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od R
wa=11	1	0
op=0	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od M
wa=0	1	0
op=0	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk od S
wa=11	1	0
op=0	0
ns=1

[POZYCJA]
id=1098
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Kocioł
op=0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=1
jm=kocioł	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=49.5	0	49.5
np=0
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=4.15	0	4.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[POZYCJA]
id=1099
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02	2-15	0509-02		1
na=Naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=4.23	0	4.23
np=0
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1100
pd=	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa
op=0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=15.06	0	15.06
np=0
wa=0
wb=0
il=30.12

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 564]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=1101
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0524-01	2-15	0524-01		1
na=Zawór bezpieczeństwa  DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.44	0	2.44
np=0
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01	2-15	0513-01		1
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.54	0	2.54
np=0
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 589]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=1103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór mieszający trójdrogowy DN-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.706	0	0.706
np=0
wa=0
wb=0
il=0.706

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1104
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór regulacyjny  DN-25
op=0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=0
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0511-01	2-15	0511-01		1
na=Stacja uzdatniania wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=4.12	0	4.12
np=0
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=1106
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=1107
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=2.216

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=1108
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=0
wa=0
wb=0
il=1.644

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=1109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.211	0	0.211
np=0
wa=0
wb=0
il=0.211

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=1110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
na=Termometry techniczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1112
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=0
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 596]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1113
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=1114
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=0
wa=0
wb=0
il=1.108

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 596]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=1115
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-03	2-17	0113-03		1
na=Komin dwuścienny ze stali szlachetnej DN250
op=0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=20	0	20
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 564]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1116
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.481	0	0.481
np=0
wa=0
wb=0
il=0.962

[RMS 268]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 423]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[POZYCJA]
id=1117
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 269]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 428]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.332

[POZYCJA]
id=1118
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.589	0	0.589
np=0
wa=0
wb=0
il=4.712

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 283]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 429]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1568

[POZYCJA]
id=1119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0955	0	0.0955
np=0
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 258]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 275]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 345]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 373]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=1120
pd= 		2-02 1513-01 z.		  2-02 1513-01 z.		0
na=Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.32252	0	0.293200*1.100000
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6756

[RMS 131]
nz=0.0487	0	0.0487
np=1
wa=0
wb=0
il=1.461

[RMS 132]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0
il=1.029

[RMS 134]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.309

[RMS 244]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=0.999

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=1121
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=4.216

[RMS 448]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[POZYCJA]
id=1122
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6864

[RMS 449]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0564

[POZYCJA]
id=1123
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03	2-15	0106-03		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.382	0	0.382
np=0
wa=0
wb=0
il=1.146

[RMS 264]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 280]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 434]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0387

[POZYCJA]
id=1124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 260]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 345]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 373]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 596]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=1125
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6324

[RMS 443]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 596]
nz=13	0	13
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 570]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[POZYCJA]
id=1126
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02	2-15	0517-02		1
na=Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi
op=0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=								
prn=2
nsn=STI-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=152	0	152
np=0
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 596]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

